(a) prinsipial elektrik sxemi

(b) amplituda-tezlik xarakteristikası

(Şəkil 10) Dövrə və amplituda-tezlik xarakteristikası

Şəkil 11(b)-dən aydın görünür ki, cərəyanın ölçüsü Fo rezonans tezliyində maksimumdur. Çünki, burada XL və Xc bir-birini ləğv edir. Buna görə də, R dövrənin tam müqavimətinə çevrilir və Io = E / Z = E / R olur. Fo ətrafında tezlik artdıqca və ya azaldıqca, dövrədəki cərəyanlar sürətlə dəyişir. 12-ci şəkildəki qrafik müəyyənləşdirilən Fo ilə tezlik diapazonu arasındakı nisbət dövrənin Q nöqtəsi adlanır. Q rəqəmindən istifadə edilərək dövrənin tezlik selektivliyi ifadə edilir. Buna görə də

Q = Fo / Bw və ya Q = XL / R

(a) prinsipial elektrik sxemi

(b) amplituda-tezlik xarakteristikası

(Şəkil 11) Prinsipial elektrik sxemi və amplituda-tezlik xarakteristikası