(2) | Limit klapanı ilə qarşılıqlı əməliyyat dövrəsi. Ümumi dövrədə silindr hərəkətin sonuna çatarsa, geri dönər. Burada əl üsulu və avtomatik üsul vardır. Avtomatik üsul vaxt ləngitmə klapanı ilə planlaşdırılmış vaxtdan sonra geri dönmə yolunu özündə ehtiva edir. Geri qaytarmanın başqa bir üsulu porşen otağına bir dəfə təzyiq etmək üçün klapanı döndərməklə, təzyiq tənzimləyici klapan ilə planlaşdırılan təzyiqə çatır. Silindr hərəkəti mexaniki olaraq şəkil 7-də göstərildiyi kimi, silindrin sonunda silindr çubuğunun ucunun avtomatik olaraq açılması ilə silindri qaytarır. Şəkil 4-də göstərildiyi kimi, HV klapanının düyməsi açıldığı halda, silindr irəliyə doğru hərəkət edir. Silindrin irəli hərəkətində, HV klapanı sərbəst buraxılsa belə, silindr sona qədər irəliləyir. Silindr hərəkətin sonuna çatdıqda dəzgahın işlədilməsindəki diyircəkli linkin LV klapanı ON olur. Silindr avtomatik olaraq əksinə çevrilir.

(Şəkil 4) Limit klapanından istifadə ilə avtomatik qarşılıqlı dövrənin əməliyyatı

(1) | Vaxt gecikmə klapanı ilə qarşılıqlı əməliyyat dövrəsi. Vaxt gecikmə dövrəsi elektrik dövrəsində taymerə bənzəyir. Giriş siqnalı vermək və çıxış siqnalının planlaşdırılan və təyin edilmiş vaxtdan sonra gəlməsinə imkan yaradır. Şəkil 5-də vaxt gecikmə klapanının ON gecikmə tipi göstərilir. HV klapanının əməliyyat düyməsi ON-dursa, silindr irəliyə doğru hərəkət edir. Eyni zamanda, bir qədər təzyiqli hava vaxt gecikmə klapanına doğru gedir və 5/2 yollu klapan ON-dur, planlaşdırılmış/qurulmuş vaxtdan sonra əsas klapan MV silindri geri çəkir. Eyni şəkildə giriş siqnalı verən və çıxış siqnalı planlaşdırılan/təyin olunan vaxtdan sonra verilən dövrə ON vaxt dövrəsi adlanır. Digər tərəfdən giriş siqnalı verilirsə, eyni zamanda çıxış siqnalı da çıxır. Planlaşdırılan və təyin olunan vaxtdan sonra çıxış dayandırılır. Bu halda dövrə OFF vaxt gecikmə dövrəsi adlanır və klapan OFF gecikmə klapanıdır. Aralarındakı fərq ondan ibarətdir ki, 3/2 yollu vaxt gecikmə klapan komponenti normalda açıq və ya normal olaraq bağlıdır. Şəkil 8-də silindr irəli hərəkətin sonuna çatdıqdan sonra silindri planlaşdırılan/təyin olunan vaxtdan sonra geri qaytarmaq çətindir. Bu səbəblə, dövrədə olan vaxt gecikmə klapanı silindrin hərəkətə bağlı olaraq sürətinin dəyişməsi meydana gəldiyi nöqtədən hərəkət etməyə başlayır.