(8) Ünvan proqramda CPB1 dəyişəninin %IX0.0.15 dəyəridir.

Təcrübə təhlükəsizliyi və ehtiyat tədbirləri

1. Təlimatçının təlimatlarına uyğun olaraq təcrübəni yerinə yetirin.
2. Təcrübə cihazına icazəsiz toxunmayın.
3. Dövrəyə qoşmazdan əvvəl gərginlik təchizatını dayandırın.
4. Torpaqlama və neytral kabelləri qarışdırmayın.
5. Cihazın neytral kabeli digər cihaza qoşulu olduğu təqdirdə onları birlikdə birləşdirməyin.
6. Əgər yolunda getməyən hər hansı bir şey baş verərsə, zəhmət olmasa, təcili olaraq təlimatçıya bildirin.
7. Təlim tamamlandıqdan sonra kompüteri söndürün.

Təcrübə mərhələləri

1. Lampanın mərtəbə çağırma açarı ilə idarə edilməsi

(1) | Məqsədlər: Özü saxlayan dövrəsini başa düşün. Lampanı proqram ilə idarə edin
(2) | Pilləli diaqram:

(3) | Prosedur:
1 | Əməliyyat seçici açarını avto-ya qurun.
2 | Sonra PLC avadanlığında D-SUB CON A, B, C məftilini birləşdirin.
3 | Proqramı GMWIN-də daxil edin.
4 | Proqramı yükləyin.
5 | 1-ci mərtəbə UP (Yuxarı) çağırma PB açarına basın. 1-ci mərtəbə UP (Yuxarı) lampası yanacaq.