(6) | İstinad bilik
1 | Təmassız (yaxınlaşma) ayırıcı heç bir mexaniki güc olmadan yarımkeçirici cihaz istifadə edərək, yaxınlaşan bir obyekti aşkarlayır
2 | Fotoelektrik ayırıcı işığın əşyaya tutulması zamanı refleks, nüfuz etmə və şit (ekran)ın əsasını istifadə edəcək fotosensordakı nəzarət çıxış siqnalıdır
3 | Avtomatik qapı insanlar içəri girən zaman qapını açan və təmassız (yaxınlaşma) ayırıcı və fotoelektrik ayırıcıdan istifadə edərək bir neçə saniyədən sonra onu bağlayan nəzarət (idarə etmə) dövrəsidir

(7) | İşə hazırlaşın.
1 | Dövrənin funksiyasını başa düşün.
2 | İstismar tələblərini başa düşün.
3 | Nəzarət dövrəsində elektrik bağlantı ucununun lövhə nömrəsini təyin edin.
4 | Materialları və alətləri hazırlayın sonra əgər hər hansı qüsur varsa, yoxlayın.

(8) | Alətləri səliqəyə salın və bərkidin.
1 | Diaqram əsaslı alətləri səliqəyə salın və bərkidin.
2 | Onları görünüşə və qənaətcil səmərəliliyinə görə sabitləyin.

(9) | Məftil çəkmə
1 | Enerji qaynaq tərəfindən nəzarət dövrəsini məftillə birləşdirin.
2 | Əsas dövrəni məftillə birləşdirin.
3 | Əsas və nəzarət dövrəsinin kabellərini düzün və ayrı-ayrı bağlayın.

(10) | Yoxlanış
1 | Birləşdirmənin ötürülməsi, elektrikdən ayrılma və sair kimi xarici görünüşü yoxlayın.
2 | Nəzarət dövrə diaqramı və dövrə sınaq cihazından istifadə edərək birləşdirmə vəziyyətini yoxlayın.

(11) | İstismar yoxlanışı.
1 | Mühərriki sınaqdan keçirərkən qoşun və iş şəraitinə əsasən çalışdırın.
2 | Hər hansı bir xəta baş verərsə, düzəldin.

(12) Dövrə diaqram. Avtomatik qapının nəzarət dövrəsi