Start Signal - Başlama Siqnalı

Cylinder A - Silindr A
Cylinder B - Silindr B

(Şəkil 6) Ardıcıl diaqram

Birincisi, sadələşdirilmiş ifadədə əməliyyat qaydasını ifadə edin və hər bir mərhələ üçün ötürücünü təyin edin.

İkincisi, pnevmatik dövrəni çəkin və limit düyməsini açın. Pnevmatik dövrə üçün əməliyyatı 4- cü şəkildəki kimi yerinə yetirin.

Üçüncüsü, idarəetmə dövrəsini çəkin.

1 | Başlanğıc düyməsi PB 1 ilə son mərhələ tamamlama siqnalı LS 3 hissə ilə birləşdirin, özünü təmin edin.
2 | 1-cimərhələ tamamlama siqnalı LS2 və əvvəlki kontakt siqnalı R1-lə birləşdirin, özünü təmin edin. Eyni şəkildə, əməliyyat sırasına görə əvvəlki mərhələ siqnalları ilə limit düymələrini birləşdirin və hər əməliyyat üçün özünü təmin edin.
3 | Özünü davametdirmə xəttinin altındakı relenin “b” kontaktının siqnalını sıfırlayın və növbəti addım işə salındıqda özünü davam etdirin.
4 | Son addımda, özünü davam edən dövrəni sıfırlama keçidi ilə birləşdirin, belə ki, əvvəlki addımdan 1-ci ardıcıllığa siqnal göndərə bilərsiniz.
5 | Əsas dövrəni çəkin, elektromaqnit mexanizmin iş rejiminə uyğun olaraq relenin “a” kontaktını birləşdirin və dövrəni tamamlayın.

Aşağıdakılar 15-ci şəkildəki və dövrənin necə işlədildiyini izah edir. Enerji qoşulduqdan sonra, atılacaq ilk addım, keçidi sıfırlayaraq 1-ci mərhələ üçün işarə siqnalı verməkdir. Başlanğıc siqnalı PB1 basılırsa, R1 ötürücüsü cərəyanı keçirir və sol 1 R1-də kontakt “a”-nı işə salır, nəticədə silindr A irəliləyir. LS2, A silindrinin irəli hərəkətinin tamamlanması ilə açılırsa, LS2 və R1 AND-dir və beləliklə, R2 ötürücüsü cərəyanı keçirir və davamlı olaraq özünü təmin edir. Sol 2, R2-nin kontakt “a”- sı kimi ON olduğu üçün A silsiləsinin silindri geri dönür. Eyni şəkildə, əməliyyat sırasına görə hər bir addım yerinə yetirilir və silindrlər sıra ilə işləyir.

(3) | Minimum siqnal bloklanması. 2 və ya daha çox silindrlə işlədiyiniz halda, idarəetmə mənbələrinin minimuma endirilməsi və idarəetmə vaxtının qısaldılması ilə doğru siqnalın alınması yolu minimum siqnal bloklanması adlanır. Aşağıdakılar minimum siqnal bloklanmasını izah edir. Dövrə tərtibatından öncə sadələşdirilmiş ifadədə təcili əməliyyat sırası qrup halına gətirilir. Qruplaşmanın səbəbi ötürücülərin sayını minimum endirməkdir. Qrup halına gətiməyi əvvəlki şəkildə izah etmişdik. Eyni silindrlərin önə və arxaya hərəkətləri eyni qrupda qruplaşdırıla bilməz.