(10) Bunu bildikdən sonra hansı naqilin qeyd edilməmiş tranzistor üzərində olduğunu müəyyən etmək mümkündür.

(11) Bütün ikiqütblü tranzistorlar üç naqilə malikdirlər, lakin faktiki fiziki blok üzrə üç naqilin mövqeyi hər hansı universal, standartlaşdırılmış qaydada müəyyənləşdirilmir.

(12) Bir texnikin ikiqütblü tranzistor tapdığını və "dioda nəzarət" rejimində qurulmuş çoxfunksiyalı ölçü cihazı ilə davamlılığı ölçdüyünü fərz edək.

(13) Texnik naqil cütlükləri arasında ölçmə apararaq və ölçü cihazının göstərdiyi dəyərləri qeyd edərək şəkildəki məlumatları əldə edir.

(14) Naməlum ikiqütblü tranzistor. Hansı çıxışlar emitter, baza və kollektordur? Çıxışlar arasında ommetrin oxunmaları

(15) 1 (+)və 2 (-) naqilə toxunan ölçü cihazı: “OL”, 1 (-) və 2 (+) naqilə toxunan ölçü cihazı: “OL”

(16) 1 (+) və 3 (-) naqilə toxunan ölçü cihazı: 0.655 V, 1 (-) və 3 (+) naqilə toxunan ölçü cihazı: “OL”

(17) 2 (+) və 3 (-) naqilə toxunan ölçü cihazı: 0.621 V<,2 (-) və 3 (+) naqilə toxunan ölçü cihazı: “OL”

(18) Sayğac oxumalarını verən ölçmə nöqtələrinin yeganə kombinasiyaları 1 və 3- cü (1-cidə qırmızı diaqnostik çıxış və 3-cüdə qara diaqnostik çıxış) və 2 və 3-cü (2-cidə qırmızı diaqnostik çıxış və 3-cüdə qara diaqnostik çıxış) naqillərdir. Bu iki oxuma emitter keçidinin (0.655 volt) və kollektor keçidinin (0.621 volt) düz qütblənməsini göstərməlidir. İndi biz, hər iki keçirici oxuması üçün ümumi bir naqil axtarırıq

(19) Baza PN keçidinin (emitter-baza və kollektor-baza) hər iki dəsti üçün ümumi olan üç səviyyəli cihazın yeganə qatıdır. Bu nümunədə bu naqil həm 1-3, həm də 2-3 ölçü nöqtəsi kombinasiyaları üçün ümumi olmaqla 3 nömrəlidir. Ölçü cihazının hər iki oxumalarında qara (-) test çıxışı naqilə toxunur, bu da o demək olur ki, bu tranzistor bazası N tipli yarımkeçirici materialdan (qara = mənfi) hazırlanır.

(20) Beləliklə, aşağıdakı şəkildə də göstərildiyi kimi tranzistor 3-cü naqildəki baza, 1-ci naqildəki emitter və 2-ci naqildəki kollektorla PNP tranzistorudur.