Ölçənin göstərməsini yoxlayın (tam miqyaslı ölçənin həssaslığı 1mA-dır. Bu vəziyyətdə artırıcı müqaviməti hansıdır?

Ölçənin cərəyanını hesablayın və cərəyanın həqiqətən 1mA olduğunu təsdiqləyin.

9 | 10V-u ölçmək üçün com vəziyyətinə nə lazımdır? mA-da ölçənin cərəyanını hesablayın və voltmetrin 10V-i göstərmə səbəbini izah edin.
10 | 5Vdc-ni panelə birləşdirin və COM-u 5V dərəcəsinə qurun. Giriş bağlantı uclarını şəkildə nöqtələnmiş xətlə göstərildiyi kimi birləşdirin. Ölçən üzərindəki gərginliyi ölçün.

Meter Sensitivity - ölçənin həssaslığı; Internal Resistance - daxili müqavimət.

Ölçülmüş gərginlik 5-ci mərhələdə ölçüləndən daha az ola bilər. 5-ci mərhələdə E2 4V olub. Bunun belə olma səbəbini izah edin.

Qeydlər: Əksər rəqəmsalın ölçən müqaviməti təxminən kiçik yüklənmə təsirinə malik 1MQ olan hər hansı multimetrlərə səbəb olmayacaq qədər geniş olur. Lakin bu eksperimentdə istifadə edilən ölçənin daxili müqaviməti 1000 Q/V-dur. Bu səbəblə 5V dərəcədə 51 və ölçənin müqaviməti yüklənmə təsir miqdarına malikdir. Bu zaman paralel dərəcədə 4 k Om artırıcı rezistora şəkildə göstərildiyi kimi yerləşdirilir.

Digital voltmeter with 10 Ohm resistance - 10 Omluq müqaviməti olan rəqəmsal voltmetr;
Input resistance at 5V range of the board - panelin 5V səviyyəsində girişin müqaviməti.
Dövrə (a) üçün ümumi müqavimət Rr aşağıdakı kimidir: