(6) | 2-ci mərtəbə → 1-ci mərtəbə (enən). Vaxt tənzimləyicisi vaxtın keçməsini tənzimləyir, mühərrik əks fırlanma əməliyyatını icra edir və lift birinci mərtəbəyə düşür. Bu vaxtda limit açarı LS2 söndürülür.

Reverse (descending) - geri (düşən)

(Şəkil 6) Əməliyyat diaqramı 3

1 | Vaxt tənzimləyicisi (T) quraşdırma vaxtı keçdikdə vaxt tənzimləyicisi vaxtında əməliyyat başa çatır;
2 | Vaxt tənzimləyicisinin (T) bir dəfəlik “a” kontaktı bağlı olduqda cərəyan əks elektromaqnit kontaktoruna (MC-R) axır və MC-R-ni işə salmaq üçün sarğı (bobin) enerji ilə təchiz edilir;
3 | Əks lampa əks (düşən) indikator dövrəsində axan cərəyanla yandırılır. (Eyni vaxtda aşağıdakı prosedur baş verir);
4 | Əsas dövrənin MC-R ilkin nöqtəsi bağlıdır. → cərəyan mühərrikə axır, mühərrik əksinə fırlanır və lift birinci mərtəbəyə düşür;
5 | Özü qidalanan elektrik dövrəsində MC-R-in “a” kontaktı bağlanır və özü saxlanandır;
6 | Bloklama sxemindəki MC-R-in “b” kontaktı açıqdır, bloklama (işəsalma düyməsinin (PB-on) yalnız irəli fırlanan elektromaqnit kontaktoruna (MC-F) sıxılması) fəaliyyət göstərmir;
7 | Lift birinci mərtəbəyə düşdükdə limit açarı LS2 kontaktları qayıdır;
8 | LS2-in a kontaktı qayıtdıqda (açıldıqda)vaxt tənzimləyicisi sarğı ilə heç bir cərəyan axmır və vaxt tənzimləyicisi sönür;
9 | Vaxt tənzimləyicisi (T) söndükdə,vaxt tənzimləyicisi bağlı olduqda (a) kontaktı yenidən qurulur.
(7) | Birinci mərtəbədə dayanın. Lift aşağı endikdə və birinci mərtəbənin aşağı hissəsində quraşdırılan limit açarı LS1 ilə təmas yaratdıqda elektrik motoru dayanır və lift birinci mərtəbədə dayanır.