Təcrübə mərhələləri

1. Aşağıda verilən tapşırıqları yerinə yetirmək üçün, cihazlardan istifadə edərək qarşılıqlı tək silindr dövrəsini çəkin.

(1) Silindri birbaşa idarə etməklə.

(2) Düyməyə basıldıqda sıxılmış hava 3/2 yollu klapanın A portu ilə silindrə hərəkət edir.

(3) Silindrin porşeni irəliləməyə başlayır.

(4) Düymə buraxıldıqda silindr geri dönür.

2. Dövrəni və birləşdirmə borularını konfiqurasiya edin.

(1) Dövrəni çəkin.

(2) İş lövhəsində yerində yerləşdirin.

(3) Boruları dövrədə göstərildiyi kimi birləşdirin.

3. Qarşılıqlı tək silindrli dövrəni işlədin.

(1) Pnevmatik ayırıcı üzərində sürüşmə klapanını açaraq sıxılmış havanı təmin edin.

(2) Düyməyə basıldıqda sıxılmış hava silindrdə 3/2 yollu klapanın A portu ilə hərəkət edir.

(3) Silindrin porşeni irəliləməyə başlayır.

(4) Düymə buraxıldıqda silindr geri dönür

4. Aşağıda verilən tapşırıqları yerinə yetirmək üçün cihazlardan istifadə edərək qarşılıqlı tək silindr dövrəsini çəkin.

(1) Silindri birbaşa idarə etməklə.

(2) Düyməyə basıldıqda, sıxılmış hava, 3/2 yollu klapanın silindrində A portu ilə hərəkət edir.

(3) Silindri irəlilətmək üçün pnevmatik əməliyyat klapanı aktivləşdirilir.

(4) Düymə buraxıldıqda silindr yay vasitəsi ilə geri qayıdır.

5. Dövrəni və birləşdirmə borularını konfiqurasiya edin.

(1) Dövrəni çəkin.

(2) İş lövhəsində yerləşdirin.

(3) Boruları dövrədə göstərildiyi kimi birləşdirin.