4 | Faktiki enerji: Pa = V1 (VA)

3 | Dolayı yolla ölçmə metodu

(1) | Ümumi anlayış. Tək fazalı enerjini dolayı yolla ölçmək üçün üç ampermetr medotu mövcuddur. Bu zaman şəkil 3(a) və şəkil (b) də göstərildiyi kimi üç voltmetrdən istifadə edərək üç ampermetr və üç voltmetr metodu tətbiq edilir. Ampermetr və voltmetrdən istifadə edərək dolayı yolla ölçmə

(a) 3 ammeter method
(a) 3 ampermetr metodu

(b) 3 voltmeter method
(b) 3 voltmetr metodu

(Şəkil 3) Ampermetr və voltmetrdən istifadə edərək dolayı yolla ölçmə

(2) | 3 ampermetr metodu. (Şəkil (a)), I1, I2, I3 hər bir ampermetrin, yük və gərginliyi E və 0 fazasının göstəriciləridir

Bu vəziyyətdə enerji P-dir

(3) | 3 voltmetr metodu. (Şəkil (b)), hər bir voltmetrin göstəricisi E1, E2, E3 or E2= rl-dir və I is fazadadır və E3 E1 and E2 In cəminin vektorudur

Tənlikdə enerji P-dir.

(4) Enerji ölçənin istifadə qaydası.

(Şəkil 4) Enerji ölçənin ölçülməsi