(6) | Aşağıda göstərildiyi kimi, xarici kontakt dəliyi mütəmadi aralıqlarla düzbucaqlı ilə daxili çarpazlıq təşkil etməlidir. (Şəkil 6)
(7) | Çıxış dəliyinin simvolu tərs üçbucaq kimi göstərilir. (Şəkil 7)

(No contact hole) - Əlaqə dəliyi olmayan

(Contact hole) - Əlaqə dəliyi

(Şəkil 7) Xarici kontakt dəliyi

(Şəkil 8) Çıxış dəliyinin simvolu

(8) | Klapanın idarə edilmə simvolu əməliyyat simvolu mövqeyinin yanında ixtiyari mövqedə yerləşdirilə bilər (Şəkil 9).
(9) | Əməliyyat siqnalı əməliyyatın yanında yerləşdirilməlidir (Şəkil 10).

Solenoid - Solenoid (elektromaqnit)
Spring - Yay
Solenoid symbol when the current is allowed - Cərəyan veriləndə solenoid simvolu
Spring symbol when in use - Yay işlək halda olanda simvol

(Şəkil 9) Klapan idarə edilmə simvolu

(Şəkil 10) Əməliyyat simvolu

3. İdarəetmə klapanı

(1) | 3-portlu / 2-mövqeli klapan. Şəkil 11 diskdən istifadə edən 3/2 idarəetmə klapanını göstərir. Şəklin (a) hissəsində P portu bağlıdır və A portu R portu ilə bağlantılıdır. Əgər idarə etmək və ya işlətmək üçün flansı bassanız, (b)-də göstərildiyi kimi port P A portuna axar, R portu bağlanar. Şəkil 11 hava təzyiqi ilə idarə edilən 3/2 klapanı göstərir, (a) P portunun bağlı olduğu ilkin vəziyyəti, A və B portlarını isə bağlantılı olduğunu göstərir