### 4. PLC vasitəsi ilə sayğacın idarə edilməsi

İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə:

1. PLC vasitəsi ilə sayğacın idarə edilməsi zamanı mülahizənin 2 növündən artığını izah edəcək;
2. PLC vasitəsi ilə sayğacı yaxşı idarə etmək üçün funksiya blokun sayğacını və PLC prosessorun və strukturun sayğacını və komponentlərini biləcək.

Təcrübə materialları:

1. Elektrik məftil;
2. Kabel

Avadanlıq və alətlər:

1. PLC dəst avadanlığı;
2. Alət qutusu.

Mövzu ilə əlaqəli biliklər

1. Funksiya bloku (sayğac)

(1) | Növləri: Yuxarı sayğac, aşağı sayğac, Yuxarı/Aşağı sayğac, Həlqəvi və s.
(2) | Yuxarı sayğac:
1 | Siqnal “QOŞULU vəziyyətdə (On)” olarkən, sayğac bir-bir artır və siqnal qurma dəyəri kimi daxil olarkən çıxış “QOŞULU vəziyyətdə (On)” funksiyasında olacaq.
(3) | Aşağı sayğac:
1 | Siqnal “QOŞULU vəziyyətdə (On)” olarkən, sayğac bir-bir azalarkən dəyər “0” olacaq, çıxış “QOŞULU vəziyyətdə (On)” funksiyasında olacaq.
(4) | Sayğacdan istifadə nümunəsi. Aparatın yuyulması və s.
(5) | Sayğac blokunun konfiqurasiyası

(Şəkil 1) Sayğac blokunun konfiqurasiyası

Setting value - Dəyərin qurulması Current counter value - Cərəyan sayğac dəyəri
Reset input - Girişin yenidən qurulması Count input - Girişin sayılması
Output signal - Çıxış siqnalı

(6) | Vaxtın qurulma qaydası:
1 | PV dəyərinə nömrə daxil edin.