Şəkil 4 təkrarlanma baş verən A + B + B-A-dövrəsidir. Siqnalın təkrarlamasının çıxarılması lazım olan bir bölmədə, təkyönlü link qolu klapandan istifadə edən siqnal titrəyişi yaradır. Və dövrə diaqramında silindr hərəkətdə olduğu üçün oxlar 3-cü fəsildə göstərildiyi kimi birbaşa istiqamətdə fəaliyyət link qolunun klapan istiqamətini göstərir.

Left – Sol
Right - Sağ
Flanger – Flançı

(Şəkil 3) Tək yönlü işlədilən diyircəkli link diaqramı

(Şəkil 4) Təkyönlü diyircəkli linkdən istifadə edərək
siqnal təkrarlanmasını aradan qaldıran A+B+B-A- dövrəsi

2 | Vaxt gecikmə klapanı ilə siqnalın aradan qaldırılması. Bu metod vaxt gecikmə klapanı ilə uzun siqnalları bağlayan bir siqnal titrəyişini istifadə edir. Şəkil 5 pnevmatik vaxt gecikmə klapanını və zaman sxemini təsvir edir. Giriş siqnalı uzun qalırsa da, çıxış siqnalı vaxt gecikmə klapanı ilə bağlanır. Beləliklə, bu siqnal titrəməsi kimi çıxır. Siqnalın təkrarlanması limit klapanından uzun siqnal çıxması səbəbindən meydana gəldiyi halda, siqnal pnevmatik vaxt gecikmə klapanı ilə siqnal işıqlandırıldıqdan sonra qarşı siqnala keçir.