- Məftil diaqramı

(Şəkil 6) Məftil diaqramı

Təcrübə təhlükəsizliyi və ehtiyat tədbirləri:

1. Təlimatçının təlimatlarına uyğun olaraq təcrübəni yerinə yetirin.
2. Təcrübə cihazına icazəsiz toxunmayın.
3. Dövrəyə qoşmazdan əvvəl gərginlik təchizatını dayandırın.
4. Torpaqlama və neytral kabelləri qarışdırmayın
5. Cihazın neytral kabeli digər cihaza qoşulu olduğu təqdirdə onları birlikdə birləşdirməyin.
6. Əgər yolunda getməyən hər hansı bir şey baş verərsə, zəhmət olmasa, təcili olaraq təlimatçıya bildirin.
7. Təlim tamamlandıqdan sonra kompüteri söndürün.

Təcrübə mərhələləri

1. Mühərrik vaxt tənzimləyici ilə mühərrik nəzarət eksperimenti:

(1) | Məqsəd: Düyməli açar siqnalı ilə vaxt tənzimləyici və dövrələr vasitəsi ilə idarəetmə metodunun öyrənilməsi;
(2) | Tələblər: Əgər PB1 düyməli açar terminalı qurma vaxtı (1 saniyəlik) müddətində QOŞULU (On) vəziyyətdə olarsa, mühərrik və indikasiya lampası işlədilir. Hətta əgər PB1sönərsə, istismar vəziyyəti hələ də işləkdir və çıxış PB2 açar ilə sönür;
(3) | Birləşdirmə metodu: Düyməli açar %IX0.0.0 və %IX0.0.1 giriş terminallarına birləşir. Giriş terminalları basmalı (düyməli) açara birləşir. Hər bir mühərrik və lampa %QX0.2.0~%QX0.2.1 çıxış terminallarına birləşdirilir;