8 | Lentə dolanmış statorun yan tərəfini sağ əlin baş barmağı və şəhadət barmağı ilə düzləşdirin, onu yuvanın sağ ucluğundan itələyin və sol əllə sola çəkin stator yuvaya daxil olsun. Bu zaman statorlar kiçikdənböyüyə ardıcıllığı ilə daxil edilir. Aşağı qat üzərinə dolanmış işçi dolağı izolyasiya kağızı ilə tamamilə əhatə etdikdən sonra işə salan dolaq hərəkətə gətirici dolağın giriş yerinə yerləşdirilir. Qalan statorları montaj sxeminə yerləşdirin. Bu zaman bir statorun, yaxud maqnit qütbünün istiqaməti dəyişdirildikdə səs-küy və istilik yaranır, dönmə anı azalır, fırlanma sayı aşağı düşür və rotasiya dayanır.

9 | Hərəkətə gətirici və işəsalıcı statoru yerləşdirin. Ardınca dəmir nüvə üzərindəki statorun izolyasiya kağızını 3 [mm] kəsin, onu qatlayın, daha sonra pazı şəkildə göstərildiyi qaydada əyin.

10 | Minalı naqili birləşdirərkən, birləşdirmədən əvvəl izolyasiya borucuğunu bir naqilə daxil edin. İki naqil burulur və lehimlənir. Sonra birləşmə hissəsini izolyasiya borucuğu ilə örtün. Qırmızı vinil naqili induksiyalama statorunun hər iki ucuna bağlayın. İşə salma dolağının iki ucunda, rəngləri ayırmaq üçün mavi vinil naqil 1520 sm uzunluğa qədər kəsilir.