(Şəkil 1) İkili silindr simvolu

2. Təzyiq idarəedən klapan

(1) | Təzyiq idarəedən klapan. Adətən kompressor və ya konteynerdən pnevmatik hava sisteminə göndərilən sıxılmış hava sistemin tələb etdiyi təzyiqdən çox olur və bu təzyiqi tənzimləmək üçün təzyiq idarəedən klapandan istifadə edilir. O, sistemdən əvvəl yerləşdirilərək, sistemin tələb etdiyi kimi təzyiqi azaltmalıdır. Hava təzyiqi azalmadan işlədiciyə çatdırılırsa, bu əməliyyat səhv yerinə yetirilmiş olacaq, işləməyəcək, zərbəyə, nasazlığa və ya sistemin ömrünün azalmasına səbəb olacaqdır. Bundan əlavə, yüksək sıxılmış havanın istifadəsi həddindən artıqdırsa, bu hava təzyiqinin azalması və ya qeyri-adi artımla nəticələnə bilər. Hava təzyiqinin dəyişməsi aktuatorun çıxışında olan gücə birbaşa təsir göstərir. Beləliklə, hava təzyiqi sabit olmalıdır. Sadalanan funksiyaları yerinə yetirən klapan təzyiq idarəedən klapanı adlanır. Təzyiqin idarəedilməsi klapanının daxilində qoruyucu klapan, ardıcıl klapan və digər müxtəlif növ klapanlar vardır.
(2) | Təzyiq boşaltma klapanı. Təzyiqin idarəetmə klapanı, təzyiq əməliyyatını, təzyiq təminatını yerinə yetirən, təzyiqi idarə edən bir klapandır. Çox hallarda idarəetmə dövrəsinin qarşısında yerləşdirilmiş təzyiq klapanı yüksək təzyiqli havanın sabit təzyiqli olması üçün, istifadə olunur. Şəkil 5 təzyiq idarəetmə klapanının prinsipini göstərir. Əsas klapan təzyiq azaltma klapanı adlanır, çünki hava yolunun daralması hesabına sıxılmış havanı azaldır.

Input port - Giriş portu
Adjusting spring- Tənzimləmə yayı
Piston - Porşen

Handle for adjustment - Tənzimləmə üçün qulp
Body - Gövdə

Output rod port - Çıxış çubuğu port Main valve - Əsas klapan

(Şəkil 2) Təzyiq azaldan klapanın xüsusiyyəti