• Multimetrdə olan ampermetr

7 | Şəkildə göstərildiyi kimi Sc elektrik bağlantı ucunu 10mA elektrik bağlantı ucuna birləşdirin. +girişini və COM bağlantı uclarını ard-arda nöqtəli xətlərlə göstərildiyi kimi R ilə birləşdirin.

8 | DC təchizatını 5-ci mərhələdə edildiyi qaydada şəkildə göstərildiyi kimi birləşdirilən 500 Om-luq yüklə dəqiq şəkildə tənzimləyin. Multimetrin gərginlik dərəcəsini DC 20V-a qurun və ölçəni yük rezistoru vasitəsi ilə birləşdirin. Cərəyan oxuma prosesini yerinə yetirin və RL vasitəsi ilə gərginliyi ölçün. Rl vasitəsi ilə ölçülən gərginlikdən ümumi cərəyan IT-ni hesablayın və I1 və I2-nin cəmi ilə müqayisə edin.
9 | Rs şunt rezistorunu şəkildə göstərildiyi kimi daxil edin. DC qaynağını elə dəqiqliklə tənizmləyin ki, tam miqyaslı ölçən 1mA-nı göstərsin. H-ni gərginlikdən RL vasitəsi ilə hesablayın. Bu zaman h-nin 8-ci mərhələdən fərqlənmə səbəbini izah edin;
Qeydlər: | Tam miqyaslı dərəcədən N dəfə geniş olan cərəyanı ölçmək üçün nəzərdə tutulan şunt dəyəri Rm ölçənin daxili müqavimətindən 1/(N-1) faktoru vasitəsi ilə daha kiçik olmalıdır. Ampermetr Rs ilə ard-arda olarsa, ölçənin müqaviməti ümumi effektiv şunt dəyərinə təsir edər.
10 | 500 Omluq yük rezistorunu sağ tərəfdəki + elektrik bağlantı ucluğuna birləşdirin. Sc bağlantı ucunu 100mA dərəcəyə qurun. DC təchizat çıxışını 50V-a tənzimləyin və DC çıxışını 500Om -un bir tərəfi və COM bağlantı ucu arasında birləşdirin.