PLC və HMI arasındakı naqil birləşməsinin asan tapşırıq olmasına baxmayaraq PLC və həqiqi avtomatlaşma xətti arasındakı naqil şəbəkəsi nizamsız ola bilər. Tətbiqin ölçü və mürəkkəbliyindən asılı olaraq PLC üçün profibus genişlədici əlaqəsi lazım ola bilər. Profibus genişlədici əlaqəsi PLC-in uzanma portuna birləşməklə bir giriş/çıxışın çoxsaylı giriş/çıxışlara uzanan uzatma kabelinə oxşardır. İstehsal xəttindən PLC-yə uzanan naqil sxemi yüksək şəkildə tövsiyə edilir ki, HMI-nin proqramlaşdırılması kəskin şəkildə sürətlənsin.

Təcrübə təhlükəsizliyi və ehtiyat tədbirləri

1. Təlimatçının təlimatına uyğun həyata keçirin.
2. Təcrübə cihazına icazəsiz toxunmayın.
3. Əgər yolunda getməyən nəsə baş versə, zəhmət olmasa, dərhal təlimatçıya məlumat verin.
4. Təcrübə başa çatdıqdan sonra kompüteri söndürüdüyünüzə əmin olun.

Təcrübə mərhələləri

1. SCADA hissələri redaktoru:

(1) Bu funksiya obyekt yaratmaq və onu kitabxanada saxlamaq və ya ondan switch/lamp (qoşulma/lampa) funksiyası kimi istifadə etmək üçün istifadə edilir.

(2) Tools (alətlər) düyməsini klik edin və part editor (hissə redaktoru) seçin.

(3) Hissəli əşya yaratmaq üçün (yeni hissə/new part] klik edin.

(4) Nömrə seçin və hissənin adını yazın.

(5) Əgər adda test yazsanız və [OK] klik etsəniz, siz aşağıdakı kimi [part editor1: Test] səhifəsini görə bilərsiniz.

(6) Siz aşağıda şəkildəki kimi bu səhifədə istədiyiniz əşyanı yarada bilərsiniz.

(7) Lakin Trend, Sinqal və Diaqram kimi əşyalar Part obyektində tətbiq edilmir.

(8) Əşya yaratdıqdan sonra əşyanın üzərində klik edin və onu aşağıdakı şəkildəki kimi [part editor] tərəfə çəkin.

(9) Hissəni redaktə edin: Seçilən obyekt hissəsini redaktə edin.

New Part- yeni hissə; Edit Part - hissəni redaktə edin; Remove part- hissəni xaric edin; Change No.(Name)-nömrə (adı0 dəyişin; Find-Tapın; Import Part-Hissəni idxal edin; Export Part As- Hissəni ... kimi ixrac edin; No - Nömrə; Name - Ad.