23. Dövrəni işə salın. (1) Dövrə 1cərəyanı keçirməyə imkan verən rele sarğısı göstərən ON gecikmə dövrəsini göstərir və eyni zamanda taymer düyməsini basdıqda işləməlidir. (2) Bu nöqtədə, əlinizin rele sarğısı uzaq olmasına baxmayaraq, öz-özünə kontaktı saxlayan ötürücü işləməyə, taymer işarə verməyə davam edir. (3) Təyin olunmuş vaxt keçdikdən sonra, lampanın ON olması üçün taymer kontaktları bağlayır. PB2 düyməsi ON olduqda rele geri qayıdır, eyni zamanda taymer yenidən orijinal mövqeyinə geri dönür və lampa sönür. 24. Dövrə məşqindən sonra əməliyyat cədvəlini izləməyi tamamlayın. 25. Aşağıdakı təlimləri yerinə yetirmək üçün cihazlardan istifadə edərək dövrəni çəkin. (1) Təkan düyməsi basılarsa, çıxış planlaşdırılan vaxtdan sonra gəlməlidir (OFF gecikmə dövrəsi). 26. Dövrəni konfiqurasiya edin. (1) OFF gecikmə dövrəsini qurun. 27. Dövrəni işə salın. (1) PB1 keçid düyməsinə basıldığında, rele ON-dur, eyni zamanda R2 kontaktı bağlanır və lampa sönür. (2) Əlinizi PB1-dən uzaqlaşdırsanız belə, əməliyyat qalır. PB2 açıldığında R1 relesi işə salınır və özü tərəfindən davam etdirilir, eyni zamanda taymer işə başlayır. (3) Müəyyən vaxt keçdikdən sonra kontakt Tb sönür. Bunun nəticəsində lampa sönür, R2 ilə əlaqə kəsilir, özünüişəsalma azad edir, taymer halqası və R1 və R2 releleri isə öz başlanğıc mövqelərinə qayıdırlar. |