(6) Liftin blok diaqramı:

(Şəkil 4) Liftin blok diaqramı

- LOLS : Artıq limit açarından aşağı, LS1 : 1F yaxınlaşma limit açarı;
- LS1-2: mərtəbə displeyi üçün 1F limit açarı, DCLS1 : 1F qapı bağlamaq üçün limit açarı;
- DOLS1: 1F qapı açmaq üçün limit ayırıcısı, DM1 : 1F qapı mühərriki;
- PB1 : 1F Up (Yuxarı) çağırma PB açarı, LS2 : 2F yaxınlaşma limit açarı;
- LS2-2: mərtəbə displeyi üçün 2F limit açarı, DCLS2 : 2F qapı bağlamaq üçün limit açarı;
- DOLS2 : 2F qapı açmaq üçün limit açarı, DM2 : 2F qapı mühərriki;
- PB20 : 2F Down (Aşağı) çağırma PB açarı, PB21 : 2F Up (Yuxarı) çağırma PB açarı;
- HOLS: artıq limit ayırıcından yuxarı, LS3 : 3F yaxınlaşma limit açarı;
- LS3-2: mərtəbə displeyi üçün 3F limit açarı, DCLS3: 3F qapı bağlamaq üçün limit açarı;
- DOLS3 : 3F qapı açmaq üçün limit açarı, DM3 : 3F qapı mühərriki;
- PB3 : 3F Down (Aşağı) çağırma PB açarı.

(7) Enerji açarı və rejim seçmə açarı:

Emergency - fövqəladə vəziyyət,
Manual - əl ilə idarəetmə,
Up - Yuxarı, Down - aşağı,
Sel.(selector) - seçici

Auto - avtomatik,
Power - enerji
Op. (operation) - əməliyyat,

(Şəkil 5) Enerji açarı və rejim seçmə açarı