(13) | Qeyd
1 | Statorları elə daxil edin ki, onlarda qısa qapanma baş verməsin, yuvanın izolyasiyası və statorunun ara qatlarının izolyasiyası dolaqlar arasında izolyasiyaya görə torpaqlansın.
2 | Dolama işi başa çatdıqda dolağa forma verin və nüvə mərkəzindən baxdıqda statorun ucunun dəmir nüvənin daxili diametrindən kiçik və ya xarici diametrdən böyük olmadığından əmin olun.
3 | Dolanmış baraban blokunun ölçüsünü elə müəyyənləşdirin ki, statorun ucluğunun hündürlüyü 30 mm-dən çox olmasın. Çünki statorun ucu uzun olduqda birləşmə zamanı kronşteynə toxuna bilər.
4 | Statoru yuvaya daxil edərkən onun istiqamətinin dəyişmədiyinə diqqət yetirin.
5 | Statoru tam və mexaniki baxımdan möhkəm yerləşdirdikdən sonra daxil edin.
6 | Statorların toxunmaması üçün onları yuvalara daxil edən zaman minanın soyulmasına diqqət yetirin.

2. Təcrübənin tamamlanması:

(1) Bütün cihazları sahmana salın.

Qiymətləndirmə testi

Qiymətləndirmə standart meyarları | Bəli | Xeyr | T/E
Tələbə bu modulun tapşırıqlarını yerinə yetirərkən: 1. Mühərriki hərəkətə gətirmə prinsipini izah etdi? 2. Statoru daxil etdi? 3. Birfazalı asinxron mühərrikin dövrəsini izah etdi? 4. Statorları sarıdı? 5. Birfazalı asinxron mühərrikin istismar xarakteristikalarını təsvir etdi? 6. Statoru naqillə bağladı? 7. Mühərriki yığdı? 8. Bütün cihazları yerbəyer etdi? |  |  |

*T/E (tətbiq edilmədi) -tələbə təcrübi məşq şəraiti ilə əlaqədar olaraq məşqi yerinə yetirə bilmədi