Şəkil 14-də (b) -də gördüyümüz kimi link aşağı düşdükdə, P portu ilə B portu bağlantı qurur və A portu T portu ilə bağlantı qurur. Buna görə, bu 4 port klapanında, A portu axın keçməsi üçün istifadə edildikdə, iki nöqtədən birində, B portu mayenin sistemə tökülməsi üçün istifadə ediləcəkdir. Beləliklə, bu klapan ilə iki istiqamətli idarəetməni həyata keçirə bilərik.

(Şəkil 13) 3 portlu 2 pozisiyalı klapan

(a) Adi vəziyyət
(b) İşlək vəziyyəti
(c) İSO simvolu

(Şəkil 14) 4 portlu 2 pozisiyalı klapan

3. Axın səviyyəsi sayğacı

(1) | Axın səviyyəsi sayğacı. Hidravlik sistemlərdə, axın dərəcəsi işin sürətini müəyyənləşdirir. Buna görə həm çıxış axını, həm də çıxış təzyiqi nasosun performansının göstəricisi ola bilər. Axın səviyyəsi sayğacı hidravlik sistemin performansını və iş sürətini qiymətləndirmək üçün istifadə olunur.

İnlet - Giriş

Outlet - Çıxış

(a) Ümumi axın səviyyə sayğacı (b) İnteqral axın səviyyə sayğacı

(Şəkil 15) Axın səviyyə sayğacının qrafik simvolları