5. Pnevmatik dövrə

(1) | Pnevmatik cihazların yerləşdirilməsi. Şəkil 19-da göstərildiyi kimi, dövrədə aşağıdan yuxarı yerləşdirmə daha yaxşıdır, enerji => siqnal giriş bölməsi => siqnal idarə bölməsi => son nəzarət bölməsi => İşlədici

Aduator-Aktuator (İşlədici)
Final control section - Son idarəetmə bölməsi
Signal handling section - Siqnalın idarə edilməsi bölməsi
Signal input section - Siqnalın giriş bölməsi
Energy source - Enerji mənbəyi

(Şəkil 19) Yerləşdirmə sırası

(2) Kontakt dəlik göstəricisi. Boruları qurarkən ISO-da göstərildiyi kimi səhvin qarşısını almaq üçün diaqramda kontakt dəliyi qoymaq daha yaxşıdır. Kontakt dəliyi göstəriciləri ISO 1219 və ISO 5599-da müəyyən edildiyi kimi aşağıdakılardan ibarətdir.

1) ISO 1219; p;
A, B, C;
R, S, T;
X, Y, Z;
L;

Təchizat portu,
İş portları
Çıxış portları
İdarəetmə portları
Sızıntı portu

2) ISO 5599, 1; Təchizat portu
2, 4; İş portları
3, 5 ; Çıxış portları
10, 12, 14...; İdarəetmə portları

Təcrübə təhlükəsizliyi və ehtiyat tədbirləri

1. Modul və boruları iş lövhəsində bir- birinizi kəsməyəcək şəkildə yerləşdirin.
2. Boruları möhkəmcə birləşdirin ki, təzyiq edildikdə tərpənməsinlər.
3. Boruları tamamladıqdan sonra sıxılmış hava tətbiq edildikdə borunu gözlənilməz təhlükəyə qarşı özünüzə zərər verməyəcək şəkildə sürüşdürün.
4. Məşqi bitirdikdən sonra sıxılmış havanı bağladığınızdan əmin olun, daha sonra isə boruları hərəkət etdirin.
5. Modulu ehtiyatla götürün ki, o, əlinizdən düşməsin.