(a) Xarici dişli nasos (b) daxili dişli nasos

(Şəkil 1) Dişli nasos

Dişli nasosun xarakteristikası:

1 | Sadə struktur. Kiçik ölçü, aşağı qiymət;
2 | Maye çirklənməsində güclü müqavimət;
3 | Yaxşı əmmə qabiliyyəti;
4 | [kgf / sm2] -dən 300 [kgf / sm2] -ə qədər olan təzyiq aralığında və 900 [rpm] -dən 4000 [rpm] -ə qədər olan dövrdə işlədilir;
5 | Səmərəlilik yaxşı deyil (təxminən 75 ~ 90%);
6 | Ötürücü nasosun struktur xüsusiyyətlərinə müxtəlif yerdəyişmə etmək çətindir;
7 | İnşaat maşınları, sənaye avtomobillərinə və s.;
8 | Yağlama nasoslarında, yağ nəqliyyat nasoslarında və xüsusi təyinatlı yüksək qatılıqlı yağ nəqliyyat nasoslarında istifadə edilə bilər.

(3) | Pərli nasos. Şəkil 2 pərli nasosun işini göstərir. Şüa yuvaları olan rotor, idarəetmə valına qədər uzanır və girişdən çıxışa qədər mayeləri sıxmaq üçün halqanın içərisində fırlanır.

Driving shaft - İdarəedici val; Vane - Qanad; Cover -Qapaq; Rotor - Fırlanğac;
İntake -Giriş; Bush - Tıxac; Intake Body - Qəbuledici Gövdə; Cam - Yumruqcuq;
Ring - Halqa; Guide Plate - Yönləndirici Lövhə

(Şəkil 2) Pərli nasos

Pərli nasosun xüsusiyyətləri:

1 | Çıxış təzyiqində aşağı pulsasiya dərəcəsi;
2 | Pərlərin aşınması nəticəsində heç bir təzyiq düşməsi olmur;
3 | Asan saxlanılma üçün sadə xüsusiyyət;
4 | Yüksək nasos gücüylə kiçik ölçü;
5 | Aşağı səs səviyyəsi;
6 | Sürətli start;