6. Dövrəni konfiqurasiya edin. (1) Birbaşa idarəetmə dövrəsini qurun. (2) Dolayı idarəetmə dövrəsini qurun. 7. Dövrəni işə salın. (1) Birbaşa dövrə, PB1 keçid düyməsinə basdıqda pilota keçən paralel dövrədir və ON-a keçir.L yalnız PB2 basıldıqda, ON-a keçir. (2) R1 və ya R1 və R2 hər ikisi birdən ON olduqda çıxış lampasını açır, dolayı dövrə paralel VƏ YA dövrəsini göstərir. 8. Dövrə məşqindən sonra əməliyyat cədvəlini izləməyi tamamlayın. 9. Aşağıdakı təlimləri yerinə yetirmək üçün cihazlardan istifadə edərək dövrəni çəkin. (1) Əgər təkan düyməsi basılmasa, çıxış ON olmalıdır, əks halda OFF (NOT dövrəsi). Circuit 1 - dövrə 1 Circuit 2 - dövrə 2 10. Dövrəni konfiqurasiya edin. (1) Birbaşa idarəetmə dövrəsini qurun. (2) Dolayı idarəetmə dövrəsini qurun. 11. Dövrəni işə salın. (1) Dövrə 1, təkan düyməsinin kontakt “b” istifadə nümunəsi olan NOT-un birbaşa idarəetmə dövrəsidir. Yəni, kontakt “b”-nin başlanğıcdakı bağlı vəziyyətində qoşulu olduğu çıxış lampası cərəyanı keçirir. (1) Düymə basılıdırsa, lampa sönür, çünki belə olan halda kontakt “b” ayrılmış olur. | Direct control circuit - Birbaşa idarəetmə dövrəsi
PB1 | PB2 | R1 | R2 | L
OFF | OFF |  |  |
ON | OFF |  |  |
Indirect control circuit - Dolayı idarəetmə dövrəsi
PB1 | PB2 | R1 | R2 | L
OFF | OFF |  |  |
ON | OFF |  |  |
OFF | ON |  |  |
ON | ON |  |  |