Şəkil 6 əvvəlcədən A + B + B-A-dövrəsindən olan vaxt gecikmə klapanını istifadə edərək təkrarlama aparatını göstərir. Həmçinin, siqnal aradan qaldırılmasından asılı olan bir vaxt gecikdirici klapan əməliyyatın etibarlılığını təmin edir. Lakin pnevmatik vaxt, gecikdirmə klapanından asılıdır. Beləliklə, siqnalları aradan qaldırmaq bir çox yerdə lazım olsa da, bu qənaətcil deyil.

Output- Çıxış
İnput - Giriş
(a) Vaxt ləngiməsi klapanı
(b) Vaxt qrafiki

(Şəkil 5) Pnevmatik vaxt gecikməsi və vaxt sxemi

Cylinder A - Silindr A
Cylinder B - Silindr B

(Şəkil 6) A+B+B-A- vaxt gecikmə klapanı ilə dublikasiyanı aradan qaldıran dövrə