5 | Aşağıda gördüyümüz kimi, xarici əlaqə portları müəyyən məsafədə düzbucaqlı ilə kəsişməlidir. Lakin iki portlu klapan vəziyyətində xarici portlar düzbucağın ortasına yerləşdirilməlidir;
6 | Klapan əməliyyat simvolları əməliyyat simvolu ilə əlaqəli hər hansı bir yerə yerləşdirilə bilər.

(Şəkil 8) Klapan əməliyyat simvolları

7 | İşlədilən cihazın simvolunun yaxınlığında bir yol ilə işlətmə simvolu yerləşdirilməlidir;
8 | Üç mövqeli klapan üçün mərkəzi mövqe işarəsi xarici düzbucaqlının hər iki tərəfinə yerləşdirilə bilər;

Solenoid -Solenoid; Spring - Yay; Symbol indicating the status when solenoid is ON - Solenoid
qoşulu olduqda olan vəziyyəti göstərən simvol; Symbol indicating the status when solenoid
is spring operating - Solenoid yayı işlətdiyi zaman vəziyyəti göstərən simvol

(Şəkil 9) Əməliyyat simvolları

9 | Əməliyyat seçim simvolları paralel olaraq tərtib edilə bilər və ya zəruri hallarda geniş xətt ilə çəkilə bilər. Aşağıdakı rəqəm elektromaqnit mexanizm ya da təkan düyməsinə keçid ilə müstəqil şəkildə istifadə edilə bilən klapanı göstərir;
10 | Ardıcıl əməliyyatda, əməliyyat simvolları seriya ardıcıllıqla tərtib edilməlidir. Aşağıdakı rəqəm elektromaqnit mexanizmin pilot klapan fəaliyyətini göstərir və sonra pilot təzyiq əsas klapana keçir;
11 | Eyni sıra ilə eyni sayıda sarğı qutusu yerləşdirməlidir. Sabit oyuğun mövqeyi yalnız sabit vəziyyətdə çəkilməlidir. Çubuqda təmsil edilən vəziyyət klapanın sarğı qutusunun mövqeyinə görə çəkilməlidir;

(Şəkil 10) Sarğı qutusu mövqeyinin simvolları

12 | 3 portlu 2 mövqeli klapan üçün qrafik simvol;