2. Eksperiment 2: Ampermetrle c

(1) | Tələb olunan avadanlıq
1 | Panel qurğusu.

(2) Prosedur

• Daxili ölçənin müqaviməti və şunt

1 | Ampermetr (N0-03) panelini panel qurğusuna quraşdırın.
2 | DC sabit cərəyan qaynağının çıxışını 10mA-ya nizamlayın və cərəyan qaynağını soldakı + və - elektrik bağlantı uclarına birləşdirin.
3 | Rəqəmsal multitester cihazının cərəyan səviyyəsini DC 20mA-ə qurun və şəkildə göstərildiyi kimi naqillərin bağlantılarını edin. Cərəyanı mA- ilə ölçün.
4 | Ölçəni şəkil 4-2-də nöqtəli xətlərlə göstərildiyi kimi birləşdirin və tam miqyaslı göstəricinin 1mA olduğunu yoxlayın. Cərəyan 12-ni şunt Rs vasitəsi ilə yoxlayın. Cərəyan qaynağı sabit cərəyan olduğu andan etibarən R vasitəsi ilə yaranan cərəyan ölçənlə çəkilən cərəyana görə azaldılmalıdır. Ölçən tam miqyaslı dəyəri göstərərsə ümumi cərəyan Ir hansı olmalıdır? Ölçmənin anlam daşıması nədən ibarətdir?
Qeydlər: | Cərəyan qaynağı sabit cərəyan olduğuna görə dövrədəki cərəyan yük müqavimətini (ölçənin müqaviməti və Rs) nəzərə almadan 10mA olmalıdır. Bu o deməkdir ki, yük elə olmalıdır ki, indiyə qədər yaranan sabit cərəyan işinə əngəl törətməsin. Əks təqdirdə DC qaynağı yuxarıdakı müzakirəni ləğv edən sabit gərginlik rejiminə keçirdə bilər.

5 | Dövrəni şəkildə nöqtəli xətlərlə göstərildiyi kimi birləşdirin. DC çıxışını 5V-a nizamlayın və çıxışı dövrənin + tərəfinə və yük rezistorunun - elektrik bağlantı uclarına birləşdirin. DC qaynağı elə yaxşı kökləyin ki, ölçən 1mA tam miqyası dəqiqliklə göstərin.

Meter sensitivity - ölçənin həssaslığı; internal resistance - daxili müqaviməti;
Shunt - şunt; multiple ratio - artırıcı nisbəti.

6 | Rəqəmsal multimetrin gərginlik dərəcəsini 20V-a qurun və bunu yükün rezistorun elektrik bağlantı ucları ilə birləşdirin. Gərginlik oxunmasını yoxlayın. Əgər qaynaq gərginliyi Ee olarsa və yük vasitəsi ilə gərginlik fa olarsa, o zaman ölçən Em vasitəsi ilə gərginlik nə olmalıdır? Burada Em-in mənalılığı nədir?