4 | DMC21 (2F Qapı mühərrik nəzarəti): Bu terminal 2-ci mərtəbənin qapı açma siqnalıdır, DC 24V-da çalışır. Eyni zamanda DMC20 və DMC21-də verilməməlidir.

(12) | III Mərtəbə nəzarət paneli.
(13) | Mərtəbə displeyi. Bu göstərici mərtəbəni və lift kabinəsinin hərəkət istiqamətini göstərir.
(14) | 3F Down (Aşağı) çağırma düymə SW. Biz bu açarı 3-cü mərtəbədəki lift kabinəsini 1-ci mərtəbəyə və ya 2-ci mərtəbəyə aşağıya çağırmaq məqsədi ilə istifadə edirik.
(15) | Giriş terminalı:
1 | PB3: Əgər 3F Down (Aşağı) çağırma düymə SW-ya basılarsa, bu terminaldan istifadə edilir. Əgər 3F Down (Aşağı) çağırma düymə SW-ya basılarsa, kontakt adətən sönür və yanır;
2 | DC 3 (Qapı bağlama kontaktı): 3F qapının bağlanması zamanı istifadə edilən terminal;
3 | DO 3 (Qapı açma kontaktı): 3F qapının bağlanması zamanı istifadə edilən terminal;
4 | LS 3: Həmin limit ayırıcı lift kabinəsi 3-cü mərtəbəyə çatan zaman istifadə edilir.

(16) | Çıxış terminalı:
1 | PL3: Bu lampa 3F Down (Aşağı) çağırma lampasıdır, DC 24V-da yanır;
2 | DMC 30 (3F Qapı mühərrik nəzarəti): Bu terminal 3-cü mərtəbənin qapı bağlama siqnalıdır, DC 24V-da çalışır;
3 | DMC31 (3F Qapı mühərrik nəzarəti): Bu terminal 3-cü mərtəbənin qapı açma siqnalıdır, DC 24V-da çalışır. Eyni zamanda DMC30 və DMC31-də verilməməlidir.

2. Əsas nəzarət paneli

(1) Ön tərəfin konfiqurasiyası:

(Şəkil 3) Ön tərəf konfiqurasiyası