Təcrübə mərhələləri

1.Tranzistorun ölçülməsi (JFET)

(1) Nisbətən asan iş kimi görünməsi mümkün olan və sınamaq üçün yalnız bir PN birləşməsinə necə malik olması kimi görünən JFET-i multimetrlə 12 dəfə testdən keçirin: Giriş (keçid) və qaynaq arasında, ya da, keçid və buraxma arasında ölçülür.

(2) Baxmayaraq ki, buraxma-qaynaq kanalı vasitəsi ilə sınağın fasiləsizliyi (zəncirdə qırılmanı təyin etmək üçün sınaq)digər məsələdir. Əvvəlki bölümdən giriş (keçid) kanalının PN qovşağının tutumunda saxlanılan yükün bununla xarici cərəyan tətbiq edilmədən sıxılmamış vəziyyətdə JFET-i necə saxlaya bildiyini xatırlayın.

Bu, hətta onu sınamaq üçün JFET-i əlinizdə saxlayan zaman baş verə bilər! Nəticə etibarı ilə əgər hər hansı bir yük giriş kanal birləşməsi (qovşağı) ilə saxlanılarsa, qəti surətdə bilmədiyinizə görə həmin kanal vasitəsi ilə istənilən fasiləsizlik ölçü oxuyan proqnozlaşdırıla bilməyəcək. Şübhəsiz ki, əgər siz cihazdakı hansı terminalların giriş, mənbə və buraxma olduğunu bilsəniz, giriş və qaynaq arasında asma məftil çıxışı hər hansı saxlanılan yükü aradan qaldırmaq üçün birləşdirə bilər və qaynaq-buraxma fasiləsizliyi problemsiz sınaqdan keçirtməyə davam edə bilər. Lakin, hansı terminin hansı olduğunu bilməsəniz, qaynaq-buraxma birləşməsinin təxmin edilə bilməzliyi terminalın müəyyən edilməsində sizi çaşqınlığa sala bilər.

(3) JFET-i sınaqdan keçirən zaman həyata keçirmək üçün yaxşı strategiya tranzistorun pinlərini (ştiftlərini) sınaqdan keçirməzdən əvvəl antistatik köpük materialına (statik elektronik komponentləri yükləmək və saxlamaq üçün istifadə edilən material) daxil etməkdir. Köpüyün keçiriciliyi keçirilən zaman tranzistorun bütün terminalları arasında rezistiv birləşmə yaradacaq. Bu birləşdirmə giriş (qapı)-kanal PN qovşağı boyunca yaranan bütün qalıq gərginliyi qaynaqdan buraxma fasiləsizliyinin düzgün ölçmə yoxlanması üçün kanalı “yuxarı açaraq” neytrallaşadırılacaq.

N-channel transistor - N-kanal tranzistoru; Drain-buraxma; gate - qapı (giriş, keçid); pyhsical diagram - fiziki diaqram;
Both meters show non-contuinity (highresistance) through gate-channel junction - Hər iki ölçmələr fasiləliliyini keçid (giriş) kanalı vasitəsi ilə göstərir.