(1) Silindrin genişləmə sürəti və geri dönmə sürəti eyni olmalıdır.

8. Dövrəni və birləşdirmə borularını konfiqurasiya edin.

(1) Dövrəni çəkin.

(2) İş lövhəsində yerləşdirin.

(3) Boruları dövrədə göstərildiyi kimi birləşdirin.

9. Diferensial silindr dövrəsini işlədin.

(1) Yardımçı klapanın tamamilə açıq olmasını yoxlayın və hidravlik nasosla işə başlayın.

(2) Təzyiq göstəricisi 30 [kgf/sm2] dəyərinə çatana qədər klapanı saat əqrəbi istiqamətində döndərin.

(3) 3 portlu, 2 pozisiyalı birbaşa idarəetmə klapanını a pozisiyasına yerləşdirin, silindrin iş şəraitini, sürətini və təzyiq sayğacındakı təzyiqi yoxlayın.

(4) portlu, 2 pozisiyalı birbaşa idarəetmə klapanını b pozisiyasına yerləşdirin silindrin iş şəraitini, sürətini və təzyiq sayğacındakı təzyiqi yoxlayın.

(5) Yardımçı klapanı tamamilə açın və hidravlik nasosu dayandırın.