8. Dövrəni və birləşdirmə borularını konfiqurasiya edin.

(1) Dövrəni çəkin.

(2) İş lövhəsində yerləşdirin.

(3) Boruları dövrədə göstərildiyi kimi birləşdirin.

9. Qarşılıqlı cüt silindrli dövrəni işlədin.

(1) Pnevmatik ayırıcı üzərində sürüşmə klapanını açaraq sıxılmış havanı təmin edin.

(2) 5/2 yollu əl ilə idarə edilən klapanın düyməsi basıldıqda P portundan sıxılmış hava sürətlə A portuna keçir, silindrin üzərində hərəkət edir, beləliklə porşen çubuğu irəliləyir.

(3) Porşen çubuğu irəliləyən zaman sürəti SV2 ilə tənzimlənir.

(4)Porşenin ucunda irəli hərəkət edən LV2 klapanı ON-dursa, porşen çubuğunun sürəti sürətlə artır.

(5) (5) 5/2 yollu klapan geri dönərsə, porşen çubuğunun əks hərəkəti başlanır, onun əks sürəti SV1ilə tənzimlənir.

(6) Silindrinin ortasında LV1-ni açaraq silindr sürətini artırın.

10. Dövrə təlimini bitirin.

(1) Məşq zamanı istifadə edilən borunu yığışdırın.

(2) Silindri və cihazları nizamlayın.