Bu dövrə “Qəza siqnallaşdırma dövrəsi” adlandırılır. Ümumiyyətlə, qəza siqnallaşdırma dövrəsində zimmer həyəcan (qəza) siqnalı və zəng həyəcan siqnalı mövcuddur. Zimmer həyəcan siqnalı kiçik xətaya, zəng həyəcan siqnalı isə böyük xətaya müqayisəli şəkildə tətbiq edilir. “Şəkil” Qəza siqnallaşdırma dövrəsinin nümunəsini göstərir.

(Şəkil 10) Qəza siqnallaşdırma dövrəsi

“Şəkilin” dövrəsində, əgər normal halda açıq dirsəkli ayırıcı (TS) ilə işləyərkən xəta baş verərsə, qəza hadisənin siqnalı F xəta indikatoru 30F (relesini) aktivləşdirmək və 30F-in “a” kontaktlarını bağlamaq üçün içəriyə gəlir. Və sonra zimmer zəng çalır və lampa yanır. Beləliklə, operator bunu eşidir və sabitləşdirmək üçün nöqtəyə gedir. Burada, zəngə davam etməmək üçün zimmer səsinə görə TS (dirsəkli ayırıcı)-nın kontaktı kəsilib. “Şəkildə” göstərildiyi kimi, əgər xəta baş verərsə, xəta hadisəsi siqnalı F içəri daxil olur və sadəcə zimmer həyəcan siqnalı zəng çalır. Bu, operatorun zimmer səsini dayandırmaq üçün Pb ayırıcını aşağı basdığı dövrədir, və əvəzində xəta göstərici lampasının işıqları yanır. Burada, Pb başqa sözlə desək, “zil cihazı səsini dayandırma ayırıcısıdır.

Təlim təhlükəsizliyi və ehtiyat tədbirləri

1. Təlimatçının təlimatlarına uyğun həyata keçirdin.
2. Təcrübə cihazına icazəsiz toxunmayın.
3. Əgər yolunda getməyən hər hansı bir şey baş versə, zəhmət olmasa təcili olaraq təlimatçıya bildiriş edin.
4. Elektrik boru kəməri üçün maşın və alətlər ilə işləyərkən ehtiyatlı olmağınız xahiş edilir.
5. Əgər enerji gərginliyi 3 fazalı 380V olarsa, nəzarət dövrələrində gərginliyi azaltmaq məqsədi ilə tranşdan istifadə edərək tək fazalı 220V-da olmalıdır;
6. Bu şəkillərdə, düymə ayırıcıların basıb saxlanması xarici siqnal kontaktları üçün istifadə edilir.
7. Düymə ayırıcılarını yenidən basarkən düymə üzərində işarələnən ox istiqamətində fırlatmaq lazımdır.
8. Vaxt tənzimləyicisi üçün daxili məftil çəkmə (sistem) diaqramı müşahidə edilməlidir, siz isə xəta etməmək üçün diqqətli olmalısınız.