Nəticədə, silindr tərs çevriləcəkdir. Beləliklə, əsas dövrədə ötürücüdə kontakt “b” ilə elektromaqnit mexanizmdə cərəyanın qarşısını alaraq silindri geri çəkmək mümkündür. Eyni şəkildə, biz izah etdiklərimiz əsas dövrənin bloklanmasıdır. Tərtib edilmə sırası aşağıdakı kimidir. Bir nümunə olaraq, 2-ci şəkildə göstərilən diaqramdakı ardıcıl dövrənin Şəkil 1-dəki pnevmatik dövrə kimi fəaliyyət tərtibatını quraq.

(Şəkil 1) pnevmatik dövrə

Cylinder A - Silindr A

(Şəkil 2) Ardıcıllıq diaqramı

Start signal - Başlama siqnalı
Cylinder A - Silindr A
Cylinder B - Silindr B

Tərtibat sırası:
1) Sıra 1: Sadələşdirilmiş simvollarla əməliyyat qaydasını göstərin.
2) Sıra 2: Pnevmatik dövrə çəkin və detektorları yerləşdirin.
3) Sıra 3: İdarəetmə dövrəsini doldurun.

Əməliyyat sırası aşağıdakı kimi ardıcıllıq diaqramında izah edildiyi kimi ifadə edilir.

A+ B+ A- B-