(Burada, C = Farad vahidi ilə elektrik tutumu, f = Hz ilə təzyiq)

(2) | Kondensatorda cərəyan gərginliyi 90 dərəcəyə qədər gətirir. Kondensator yükləndikdə kondensator boyunca olan gərginlik və yükləmə cərəyanı arasındakı əlaqə şəkil (a)-da verilən qrafikə uyğundur. İnduktordakı oxşar əlaqə şəkil (b)-də göstərilmişdir

(a) yükün xarakteristikası, C ilə

(b) V və I, L ilə

(Şəkil 4)Yük və induktorun əlaqəsi

Şəkil 10-1 ilə bağlı bunu qeyd etmək maraqlı olardı ki, gərginlik və cərəyan (C və L) arasındakı əlaqələr bir-birinə ziddir. Bu C və L üçün əhəmiyyətli bir xüsusiyyətdir. R-C seriyalı dövrədə R, Xc və Z tam müqavimət arasındakı faza əlaqələri şəkildə göstərilmişdir.

(a) dövrə

(b) Vektor diaqramı

(Şəkil 5) Dövrə və vektor diaqramı

Şəkildə,

E mənbə gərginliyi Ec və ER vektorlarının cəmidir.

Daxili boşalma və ya R itki müqaviməti Xc ilə paraleldir və iki cərəyan (h və le) arasındakı əlaqə şəkildə təsvir edilir. R ümumiyyətlə çox yüksək göstəricidir.