İnduktorda gərginlik və cərəyanın 90 dərəcə faza yerdəyişməsi var. Gərginlik cərəyanı yönəldir. Lakin SC müqaviməti aşağıda göstərildiyi kimi nəzərə alındıqda DC siqnalına qarşı ümumi müqavimət Z tam müqavimət kimi adlandırılır.

(3) Z, XL və R arasında faza əlaqəsi şəkil 1-də göstərilir.

(Şəkil 1) Z, XL və R arasında faza əlaqəsi

(4) R və XL paralel olduqda tam müqavimət və faza əlaqəsi aşağıdakı kimi müəyyən edilir:

(Şəkil 2) Tam müqavimət və faza əlaqəsi

(5) R-XL paralel dövrəsində faza əlaqəsi şəkildə göstərildiyi kimidir.

(Şəkil 3) R-XL paralel dövrəsində faza əlaqəsi

2. Tutum müqaviməti və rezistiv tutumlu (RC) sxemlər

(1) | Giriş. Kondensatorun əsas məqsədi elektrik tutumunun elektrik dövrəsinə ötürülməsini təqdim etməkdir. Kondensator induktor kimi oxşar xüsusiyyətə malikdir. Lakin induktorla müqayisədə DC siqnallarına əks reaksiya verir. Kondensatorun reaktiv müqaviməti Xc tutum müqaviməti kimi müəyyən edilir və aşağıdakı kimi təyin edilir