5 | Sistemin fəaliyyət göstərməsi və təmiri üçün mürəkkəb bilik və bacarıqlara ehtiyac duyulur

4) | Ardıcıl idarəetmənin konfiqurasiyası. Dəzgahlar və avadanlıqlar daha mürəkkəb və sürətli hal alarkən, avtomatikada idarəetmənin rolu daha da artır. Xüsusilə, zavodlarda avtomatlaşdırma sahəsindəki ardıcıl idarəetmə sistemləri həyati rol oynayır. Ardıcıl idarəetmə sistemi insandan əmri alır və emal bölməsinə siqnal göndərir, alınan əmri emal edir və təhlil edir, idarəetmə obyektində idarəetmə miqdarını test edən test vahidi və göstərilən idarəetmə obyekti cihazının vəziyyəti barədə xəbərdar edir. Şəkil 5 ardıcıl idarəetmə sisteminin konfiqurasiyasını göstərir.

(Şəkil 5) Ardıcıl idarəetmənin konfiqurasiya diaqramı

Göstərici Hissə
Report (hesabat) - Göstərici Hissə
Siqnal - İdarəetmə
Uyğunlaşdırma ------- Ardıcıl İdarəetmə Qurğusu ---------İdarəetmə üçün Əməliyyat Aləti
Konversiya (Maşın Avadanlıqları)

(Aşkarlayıcı Hissə) Sifarişin Emalı Hissəsi

Detektor

Ardıcıl idarəetmə sisteminin əsas komponentləri idarəetmə vasitələri baxımından təsnif edilə bilər. Ardıcıl idarəetmə sistemlərinin iki növü var: elektron siqnal növü və hidravlik siqnal növü. Elektron siqnallar üç alt qrupa bölünür: Kontakt tipi: elektron ötürücülər, taymerlər və sayğaclar, Qeyri-kontakt tip: diodlar, transistorlar; IC və digər yarımkeçirici keçid hissələri və mikro prosessorlar, IC və IC yaddaşlar. Test aparatlarında, mikrokeçiricilər və ya elektrik limit düymələri kimi kontakt tipli sensorlar test cihazı vəziyyətində və ya obyekt cihazlarında səhv istifadə olunur. Yaxınlaşdırma düymələri, fotoelektrik düymələr və ultrasəs sensorlar qeyrikontakt tipli sensorlardır. İki növ test cihazından başqa, temperatur sensorları və səviyyə sensorları da istifadə edilə bilər. Göstəricilər göstərmək və ya xəbərdar etmək üçündür. Müxtəlif lampalar, zənglər istifadə edilə bilər. Bundan başqa, obyektin avadanlıqlarını aktivləşdirmək üçün siqnal gücləndiriciləri və siqnal çeviriciləri də istifadə edilir. Ümumiyyətlə, idarəetmə siqnalının gərginliyi və ya cərəyan dəyəri obyektin cihazını hərəkətə gətirmək üçün çox aşağıdır. Beləliklə, siqnal gücləndiriciləri lazımdır. Siqnal çeviriciləri elektrik siqnalını hidravlik siqnala və ya hidravlik siqnalı elektrik siqnalına çevirirlər. Enerji ötürücüləri elektrik kontaktları və qeyri-kontakt tip SSR amplifikasiya aparatı kimi istifadə edilə bilər. Siqnal çevirici kimi müxtəlif elektromaqnit klapanlar da istifadə edilə bilər.