Diaqramlar struktur diaqramı, funksional diaqram və xüsusiyyət diaqramlarından ibarətdir. Struktur diaqramında yerləşdirmə diaqramı, şəxsiyyət diaqramı, idarəçi konfiqurasiya diaqramı və s. vardır. Funksionalda məntiqi diaqram və blok diaqramı vardır. Zaman diaqramı və axın diaqramı isə xüsusiyyət diaqramını təşkil edir. Ardıcıl dövrəni biz ümumiyyətlə yerləşdirmə diaqramı adlandırırıq. İdarəçi konfiqurasiya diaqramında dəzgah idarəetmə sistemində olan pnevmatik və hidravlik dövrə diaqramından istifadə olunur. Elektrik birləşmə diaqramı elektrik idarəetmə sistemində istifadə olunur. Qurğu diaqramı fabrik idarə edilməsində istifadə olunur. Şəkil 2 elektrik simvolları və ya işarələrini istifadə edən ardıcıl dövrə nümunəsini göstərir. Yalnız standart qaydaya uyğun olduqda, onlar asanlıqla oxunaqlı və anlaşılan ola bilər.

(2) | Ardıcıllığı tərtib edən qaydalar. Birincisi, 2 elektrik xəttini üfüqi olaraq paralel çəkin.
1 | Şaquli diaqram göstərildiyi təqdirdə onları dik çəkin. Şaquli diaqram olduqda onların arasında elektrik simvollarını yuxarı-aşağı və ya sol-sağ doldurun.
2 | Şaquli diaqramda solda və ya yuxarıda düymələri, detektorları, kontaktları və s. çəkin. Şaquli diaqram olduqda, diaqramın aşağı hissəsində və ya sağda ötürücülər, halqalar, elektromaqnit mexanizmlər, göstəricilər və s. çəkin.
3 | Əməliyyat sırasında sol-sağ və ya yuxarı-aşağı olmaqla dövrənin yerləşdirilməsini çəkin.
4 | Dövrə simvollarını başlanğıc və ya güc tətbiq olunmayan vəziyyətdə çəkin.
5 | Əgər diaqram şaquli vəziyyətdə sağda və ya soldadırsa, mühərrik idarəsi üçün müvafiq olaraq aşağıda və yuxarıda enerji dövrəsini çəkin.
6 | Diaqramın asanlıqla oxunaqlı və istismara yararlı ola bilməsi üçün xətləri və ötürücünün kontakt nömrələrini çəkin.

(Şəkil 2) Ardıcıl ifadə

(3) | VƏ dövrəsi. Əgər giriş sayı çoxdursa və bütün girişlər varsa, çıxış çıxır. Bunu edən dövrə silsilə keçid dövrəsinə bənzəyən VƏ dövrəsidir. Şəkil 3-də A və B girişləri hər ikisi ON vəziyyətdədirsə, R ötürücü halqası cərəyanı keçirir, R kontaktı qısaqapanma verir və ON lampası yanır. Eynilə silsilə dövr bir neçə işçinin işə təzyiq payı verdiyi bir vəziyyətdə işləmək üçün istifadə olunur. Press o zaman işləyir ki, işçilərin hər biri işçilərin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün öz düymələrini basmış olsun. Bu hal dəzgah müəyyən bir prosesə və yan nöqtəyə kimi işə düşməyəndə geniş istifadə olunur, dəzgaha növbəti addıma keçməyə icazə verilmir.