Təcrübə mərhələləri

1. Aşağıdakı tapşırıqları yerinə yetirmək üçün cihazlardan istifadə edərək ikili fəaliyyət göstərən dövrəni qurun.

(1) Uzatma hərəkəti; təzyiqli mayelər 4/2 mövqeli klapan vasitəsilə axır (P → B ).

(2) Porşen irəli.

(3) Birtərəfli axını idarəetmə klapanı axın dərəcəsini tənzimləyir.

(4) Silindir tənzimlənən sürətdə uzanır.

2. Dövrəni və birləşdirmə borularını konfiqurasiya edin.

(1) Dövrəni çəkin.

(2) İş lövhəsində yerləşdirin.

(3) Boruları dövrədə göstərildiyi kimi birləşdirin.

3. Silindr dövrəsini işlədin.

(1) Yardımçı klapanın tamamilə açıq olmasını yoxlayın və hidravlik nasosu işə salın.

(2) Təzyiq sayğacında təzyiq 30 [kgf/sm2] olana qədər yavaş-yavaş boşaltma klapanının tənzimləmə vintini saat əqrəbi istiqamətində çevirin.

(3) 4/2 mövqeli birbaşa idarəetmə klapanı a mövqeyindədir.

(4) Silindrin yavaş irəli hərəkəti üçün axın idarəetmə klapanının tənzimləmə vintini tənzimləyin.

(5) 4/2 mövqeli klapan b mövqeyindədir, silindrin əməliyyat vəziyyətini yoxlayın.

(6) Silindr sürətini bağlamaq üçün axını idarəetmə klapanının tənzimləmə vintini tənzimləyin.

(7) Təcrübə aparıldı, yardımçı klapan üzərində tənzimləmə vintini açın, nasosu söndürün.

4. Aşağıdakı tapşırıqları yerinə yetirmək üçün cihazlardan istifadə edərək ikili fəaliyyət göstərən dövrəni qurun.

(1) Xarici axını idarəetmə nəzarət sistemi aktuatorun sürətini idarə etmək və çıxış axını dərəcəsini tənzimləmək üçün axını idarəetmə klapanını ötürücü xətdə yerləşdirdiyi bir sistemdir.