(Şəkil 2) Enerji ölçmə

(3) Birbaşa ölçmə:

- İşlək vəziyyətdə olan enerji ölçənindən istifadə edərək birbaşa ölçmə
- Yük cərəyanını enerji ölçənin sabitlənmiş sarğısında saxlayın və hərəkət edə bilən sarğını gərginlik sarğısı kimi istifadə edin.

(4) Dolayı yolla ölçmə:

- Dolayı yolla ölçmə ampermetr və voltmetr və ya cərəyan enerji ölçənindən istifadə edərək ölçülür.

1 | Ampermetr ilə edilən metod:

2 | Voltmetrlə edilən metod;

3 | Voltmetr ilə edilən metod (voltmetrin öz müqaviməti Re-ni nəzərə alaraq): Aşağı gərginlik və yuxarı cərəyanın ölçülməsi üçün uyğundur.

4 | Tam miqyaslı metod ilə yerinə yetirilən metod (voltmetrin öz müqaviməti r-ni nəzərə alaraq): Yuxarı gərginlik və aşağı cərəyanın ölçülməsi üçün uyğundur.

Üç voltmetrli metod, üç ampermetrli metod və tək fazalı enerji ölçmə metodu soba enerjisi və iki enerjili metod və üç fazalı enerji ölçmə metodunu ölmək üçün əlverişlidir.

(5) | Enerjinin ifadə edilməsi
1 | DC enerjisi: P = VI (W)
2 | Tək fazalı aktiv enerji: P = VIcos0 (W)
3 | Tək fazalı passiv enerji: Pr = Vlsin0 (Vatt)