Input - Giriş
Output - Çıxış
(a) Relay circuit - Relenin Dövrəsi
(b) Time chart - Vaxt Qrafki
(c) Truth table - Doğruluq Cədvəli

(Şəkil 3) VƏ dövrəsi

(4) | VƏ YA dövrəsi. Bir neçə giriş arasındakı bir və ya birdən çox girişin ON olduğu təqdirdə işləyən sxemdir. O, paralel dövrə adlanır. Şəkil 4-də A ya da B keçidi və ya A və B ONdursa, R ötürücüsü də ON olur.

Input - Giriş; Output - Çıxış; Relay circuit -Relenin Dövrəsi;
(a) Time chart - Vaxt Qrafki
(b) Truth table - Doğruluq Cədvəli

(Şəkil 4) VƏ YA (OR) dövrəsi

(5) | Xeyr (NOT) dövrəsi. Xeyr dövrəsi girişi 0 girişinə və ya 1 çıxışına, yaxud əksinə çevirir. Şəkil 5-də ötürücünün” b” kontaktını istifadə edən dövrəsini göstərir. Söndürücü söndürülmüşdürsə, lampa ON-dur. A düyməsi sıxıldıqda, kontakt R açılır və lampa OFF olur.

Input - Giriş ; Output - Çıxış
(a) Relay circuit - Relenin Dövrəsi
(b) Time chart - Vaxt Qrafki
(c) Truth table - Doğruluq Cədvəli

(Şəkil 5) VƏ YA dövrəsi