3 | Əsas və nəzarət dövrəsinin kabellərini düzün və ayrı-ayrı bağlayın.

(9) | Yoxlanış.
1 | Birləşdirmənin ötürülməsi, elektrikdən ayrılma, ərinmə vəziyyəti və sair kimi görünüşü yoxlayın.
2 | Nəzarət dövrə diaqramı və dövrə sınağını yoxlayan cihazından istifadə edərək birləşdirmə vəziyyətini yoxlayın.

(10) | İstismar yoxlanışı.
1 | Motoru sınaqdan keçirərkən qoşun və iş şəraitinə əsasən çalışdırın.
2 | Hər hansı bir xəta baş verərsə, düzəldin.

(11) | Qiymətləndirmə. Alınan nəticələri növbəti işdə tətbiq edin.
1 | Üzən ayırıcıdan istifadə edərək su nasos üçün əl ilə idarə edilən / avtomatik dövrənin məftil ilə birləşdirilməsi.
2 | Dövrə diaqram. Üzən ayırıcıdan istifadə edərək su nasos üçün əl ilə idarə edilən / avtomatik dövrə.

(12) | Dövrənin hərəkəti barədə təsvir.
1 | COS üçün əl ilə mövqeyini seçin ->. Enerji verilmiş vaxt nizamlayıcısı T2 və X1 relesi və PB1 düyməsinə basaraq yandırılmış L3 lampası ->X1(1) kontaktını bağlayaraq enerji verilmiş əsas maqnit birləşdirici MC1->MC1(1) kontaktını bağlayaraq enerji verilmiş işəsalma maqnit birləşdiricisi MC2 və T1 vaxt nizamlayıcısı-> İşəsalma cərəyanını azaltmaq üçün Y şəkilli birləşdirici ilə mühərrikin işə salınması.
2 | Qurma vaxtı “t”-yə keçərək aktiv olacaq vaxt nizamlayıcısının “b” kontaktı T1(1)-i açaraq qida mənbəyindən ayrılmış (enerjisi kəsilmiş) işəsalma maqnit birləşdiriciMC2->“a” kontaktı T1(2)-nin a kontaktını və MC2 (1)-nin “b” kontaktını bağlayaraq enerji verilmiş birləşdirici MC3 ->Mühərrikin işlənməsini ∆- birləşdiricisinə (normal işlənməyə) dəyişin.