2. Ardıcıl idarəetmə cihazları

(1) | Kontaktın təsviri. Elektron əyləcdə elektromaqnit klapanı yandırmaq və ya söndürmək üçün dövrənin içindən elektrik cərəyanı keçirilir. Bundan əlavə, bir dövrənin içində, cərəyan axının ötürülməsinə və ya dayandırılmasına imkan verən dövrə kontakt adlanır. Bir sözlə, elektrik idarəetməsi məqsədə uyğun olaraq dövrə yanma-sönməsinin necə idarə edilməsindən asılıdır. Bir kontaktda “a” və “b” olmaqla iki kontakt vardır. Onları düzgün istifadə etmək elektrik idarəetməsində əsas texnologiyadır.

Kontak “a”. Şəkil 6 (a) -da göstərildiyi kimi başlanğıc sabit kontakt ilə hərəkətli kontakt arasında ayrılır. 6-cı şəklin (b) bəndində göstərildiyi qayda ilə qüvvə tətbiq olunarsa, sabit kontakt və hərəkətli kontakt əlaqələndirilir və bu elektrik enerjisinin ötürülməsinə imkan verir. Yəni başlanğıc vəziyyətdə, kontakt “a” ifadəsi "arbeit contact" sözünün birinci hərfindən götürülmüşdür, bu da əməliyyat kontaktı mənasını verir. Həmçinin, kontakt “a” “kontakt yaratmaq” kimi də adlanır. Başlanğıc vəziyyətdə o, açıq olduğu üçün açıq kontakt adlandırılır. Adətən, bir cihazda göstərildiyi zaman o “a” kontaktından fərqli olaraq açıq olduqda belə “NO” kimi ifadə edilir.

(a) İlkin vəziyyət (b) Əməliyyat vəziyyəti

(Şəkil 6) Kontakt “a”

Button - Sıxma Düyməsi
Movable Contact- Hərəkətli Kontakt

Düyməni sıxın.
Close - Qapanma

Fixed Contact -Fiks edilmiş Kontakt

(2) | Kontakt b; Şəkil 7 (a) da göründüyü kimi, ilkin vəziyyətdə hərəkət edən kontakt və sabit kontakt bağlanır. Xarici qüvvə tətbiq edildikdə, bu halda düymə basılır, hərəkət edən kontakt və sabit kontaktdan ayrılır və “b” kontaktına çevrilir. Başqa sözlə, kontakt b ilkin vəziyyətdə bağlı olduğu anlamına gəlir. “b” hərfi “qırılma nöqtəsi” deməkdir. Bu kontakt ilkin vəziyyətdə bağlı olduğu üçün adətən normal olaraq bağlı kontakt (NC) adlanır.