(1) Tələb olunan təcrübə

Verilən sxemə müvafiq olaraq məftili qoşmağa çalışın və yoxlayın.

(2) Prosedur

1 | Eksperiment panelini panel qurğusuna quraşdırın (Om Qanunu, NO-01).
2 | S1 və S2 ayırıcılarını yanıq vəziyyətdə, paneli isə sönük vəziyyətə saxlayın.
3 | Enerji təchizat çıxışını 10V-a qurun və çıxışı panelin enerji kleminə (terminalına) s ( + , - ) qoşun.
4 | Şəkilə istinad edərək ampermetri “A” kimi göstərilən yerə birləşdirin və voltmetri “V” kimi göstərilən yerə birləşdirin. Voltmetr 10V oxunmalıdır.
5 | 10 Om-luq rezistoru dövrəyə daxil etmək üçün S1 ayırıcısını yanıq vəziyyətə çevirin. Ampermetrin oxunmasını yoxlayın. Om qanununun qənaətbəxş olduğunu təsdiq edin.
6 | Turn S1 -i söndürün və 82-ni yandırın. Ampermetr düzgün dəyəri göstərərsə qurun. Cərəyan oxuma 10V / 20 Q = 0.5A olmalıdır.
7 | S2 -ni söndürün və S1-ni yenidən yandırın. DC girişini hər dəfə 2,3 və 5V-a dəyişin və axının Om qanununa uyğun dəyişilməsinə nəzarət edin.
8 | Giriş gərginliyini elə tənzimləyin ki, ampermetr 1A-nı göstərsin. Rəqəmsal multimetrdən istifadə edərkən gərginliyi ampermetr vasitəsi ilə ölçün. Ölçülmüş gərginliyi izah edin.
Qeydlər: | Təqribən 0. 2 Om olan ampermetrin daxili müqavimətini nəzərə alın. Bu dəyərə şuntlama müqaviməti şamil edilir.
9 | 10V hər bir yük rezistorunun eninə tətbiq edildikdə 10 və 20 omluq yük rezistorlarında tükədilən enerjini hesaba alın. Nəticələri hər bir rezistorda ölçülən cərəyandan hesablanmış enerji ilə müqayisə edin. Aşağıdakı əlaqəyə nəzər salın.

(3) | Xülasə:
1 | Dövrədəki cərəyan verilən gərginlikdə müqavimətə tərs mütənasibdir. Bu səbəblə heç bir müqavimət qısa qapanma mənasını daşımır və sonsuz müqavimət açıq dövrəyə ekvivalentdir.
2 | Göstərilən müqavimət üçün rezistor vasitəsi ilə olan cərəyan tətbiq edilən gərginliyə mütənasibdir.
3 | Cərəyan və ya gərginlik ikiqat artarkən rezistorda sərf edilən enerji isə dörd dəfə artır.

2. Eksperiment 2: Kirxof qanunu.

(1) Lazımi təcrübə.

Verilən dövrəyə uyğun olaraq məftili birləşdirməyə çalışın və yoxlayın.

(2) | Prosedur
1 | N0-09 panelini panel qurğusuna quraşdırın;
2 | Enerji təchizatını 30V-a qurun. Şəkilə istinad edərək enerji təchizat çıxışını sol yuxarı küncdəki EB (+ , -) klemlərinə (terminallarına) qoşun. DMM-ni 2A DC dövrəsinə qoşun və onu "a" və "b" terminallarına birləşdirin.