(4) | Kontakt. “Kontakt” dəyəri sağ üfüqi birləşdirmə xəttinə (hansı ki, bunların məntiqinin VƏ istifadəsinin nəticəsidir) ötürür: sol üfüqi birləşdirmə xəttinin vəziyyəti, hazırkı kontaktla bağlı Boolean girişi / çıxışı, və ya yaddaş dəyişənləri. Özünün kontaktla əlaqədar dəyişənin dəyərini dəyişmir. Standart konkakt simvolları aşağıdakılar kimidir.

Kontaktlar | Simvol | Xüsusiyyətlər
a kontaktı N.O (Normalda açıq kontakt) |  | Normal vəziyyətdə bu açıq kontaktdır. Soldakı vəziyyət BOOL deyişəninin vəziyyəti açıq oduqda sağ tərəfdəki birləşdiriciyə kopyalanır. Əgər belə deyilsə, sağdakı birləşdiricilərin vəziyyəti qapalıdır.
b kontaktı N.C (Normalda qapalı kontakt) |  | Normal vəziyyətdə bu qapalı kontaktdır. Soldakı vəziyyət BOOL dəyişəninin vəziyyəti qapalı olduqda sağ tərəfdəki birləşdiriciyə kopyalanır. Əgər belə deyilsə, sağdakı birləşdiricilərin vəziyyəti qapalıdır.

(Şəkil 19) Kontakt

(4) | Bobin (spiral şəklində sarılmış tel). Bobin sol birləşdirmə xəttinin vəziyyətini və ya əlaqəli BOOL dəyişənində vəziyyət keçidinin proses nəticəsini saxlayır. Standart bobin simvolları aşağıdakılardır. Bobinlər sağ tərəfi sağ şin xətti olan LD-nin sağ ən üst tərəfində yerləşdirilir.

Momentary coil - qısa müddətli bobin | Xüsusiyyətləri
Coil - bobin | Solda birləşdiricilərinin vəziyyətini uyğun BOOL dəyişənlərinə saxlayır.
Negative coil - neqativ bobin | Solda birləşdiricilərinin əks vəziyyətini uyğun BOOL dəyişənlərinə saxlayır. Bu o məna daşıyır ki, əgər soldakı vəziyyət SÖNÜK (OFF) vəziyyətdə olarsa onun əlaqəli dəyişəni QOŞULU (ON) vəziyyətdə olacaq. Əgər soldakı vəziyyət QOŞULU (ON) olarsa, onun əlaqəli dəyişəni SÖNÜK (OFF) vəziyyətdə olacaq
Latched coil - Dilçəkli (kilidli) bobin | Xüsusiyyətləri
Set (Latch) coil - Kilidli sarğı (Bobini) nizamlayın | Sol keçid QOŞULU (ON) vəziyyətdə olan və Yenidən tənzimlənmiş bobin qurulana qədər yenidən qurulmuş qalan zaman əlaqəli BOOL dəyişəni QOŞULU (ON) vəziyyətə tənzimlənir (*** ilə işarələnib).