3 | S fazasını və gərginlik elektrik bağlantı ucunu birləşdirin və yükə qoşun.
4 | Cərəyan və ya gərginlik nominal dəyəri ötüb keçərsə cihaz transformatorundan istifadə edilir.

(4) Enerjini ölçün.

1 | Ayırıcını yandırın və iynə ucunun stabilizasiyası sabitləşdikdən sonra dərəcələrə bölməni oxuyun.
2 | Kameranı özbaşına (seçmədən) artıran zaman 3 fazalı enerji ölçənin göstərilmiş dəyərlərini cədvəldə qeyd edin.

5) 2 enerji ölçmə metodu. Dövrəni konfiqurasiya edin.

1 | Şəkil (b)-nin W-li sistemi yaradılır.
2 | Enerji ölçənin gərginlik sarğısını və cərəyan sarğı elektrik bağlantı ucunun qütblüyünü ehtiyatla birləşdirin.
(6) | Enerjini ölçün.
1 | Ayırıcını yandırın və iynə ucunun stabilizasiyası sabitləşdikdən sonra dərəcələrə bölməni oxuyun.
2 | Yükü özbaşına (seçmədən) artıran zaman hər bir cihazın göstərilmiş dəyərlərini cədvəldə qeyd edin.

4. Təcrübəni tamamlayın.

1 | Təlimdə istifadə edilən kabeli çıxardın.
2 | Bütün cihazları düzgün və səliqəli şəkildə sahmanlayın.

3 Fazalı yük | Xətt gərginliyi | Xətt cərəyanı | Enerji ölçmənin göstərilməsi
11 | 12 | 13 | PI | P2 | P3

Üç fazalı enerji | Enerji amili | Və s.
PI | P2 | P3 |  |

3 Fazalı yük | Xətt gərginliyi | Xətt cərəyanı | Enerji ölçmənin göstərilməsi
I1 | I2 | I3 | P1 | P2 | P3

Üç fazalı enerji | Enerji amili | Və s.
P1 | P2 | P3 |  |