(2) Statorun daxil edilməsi.

(3) | Kartonun hər bir çərçivəsini taxta qəlibə bərkitdikdən sonra statoru dəmir nüvə ilə stator arasında 5 dəfə dolamaqla izolyasiya edin. Stator sxemində statorların yuva intervalını yoxlayın. Yuvanın dibi ilə dəmir nüvənin xarici səthi arasında ən nazik hissənin ən böyük statorun ən yüksək hissəsinə toxunduğundan əmin olun. Statorun digər hissəsi ölçmə xətti (1.2-1.6 [mm] diametrli vinil korpus) ilə elə əyilir ki, o təbii çevrəyə (çevrə qövsü) çevrilsin. Dəmir nüvəni yuxarıdan aşağıya elə çevirin ki, statorun üst qismi dəmir nüvənin kənarına ön səth kimi toxunsun. Növbəti ölçmə xəttinin ucluğunu çevirin və çəkin. (Orta və kiçik statorlar da eyni şəkildə ölçülür) sarmalı lövhə modelini yuvaya qoyun və statorun hündürlüyünü dəmir nüvənin hər iki tərəfindən 2 ~ 2.5 [sm]-ə qədər tənzimləyin.
(4) | Ölçülmüş stator sxemini dolanmış baraban blokuna daxil edin. Dolanmış baraban blokunu stator sxeminin ölçüsünə uyğun tənzimləyin.
(5) | Statoru doladıqdan sonra onu çıxarın və statorun dağılmasının və ya hərəkət etməsinin qarşısını almaq üçün yapışqan lentlə yapışdırın. Statorlar arasındakı giriş naqili mühərrikin təmiz sarınmasını təmin etmək üçün mümkün qədər qısa olmalıdır.
(6) | Qalın izolyasiya kağızının uzunluğunu dəmir nüvənin uzunluğuna qədər və üstəgəl 8 [mm] kəsin. En uzunluğa görə kəsilir, dolanır, sonra yuvaya oturdulur və enin uzunluğu ölçülür. Ardınca, yuvaların sayı böyük izolyasiya kağızı üzərində çəkilir və kəsici alət və ya bıçaqla kəsik açılır. Hər iki tərəfdən 4 [mm] qatlanmış izolyasiya kağızı hissəsini elə qatlayın ki, bib yuvaya girməsin və onu tam yuvaya daxil edin.

(7) Yuvanın izolyasiya kağızı üzərində bib olmadan izolyasiya kağızını sürüşdürün.

Yuva üzərində 3 [mm] yarıq açın, onu qatlayın, statoru yerləşdirin. Stator qopmayacaq.