(3) Giriş / çıxış (I / O) təyin edilir.

Cədvəl 1. Giriş və çıxış siyahısı

Giriş | Çıxış
Ünvan | Dəyişən | İçindəkilər | Ünvan | Dəyişən | İçindəkilər
%IX0.0.0 | PB1 | Açıq açar | %QX0.1.0 | MC1 | Mühərrikin irəliyə fırlanması
%IX0.0.1 | PB2 | Kəsişən açar | %QX0.1.1 | MC2 | Mühərrikin əks tərəfə fırlanması
%IX0.0.2 | PHS1 | Hissedilən sıra sensoruna giriş etmək | %QX0.1.2 |  |
%IX0.0.3 | PHS2 | Tamamlanmış sıra sensoruna giriş etmək | %QX0.1.3 |  |
%IX0.0.4 | LS1 | Qapağın qaldırılması | %QX0.1.4 |  |
%IX0.0.5 | LS2 | Qapağın endirilməsi | %QX0.1.5 |  |
%IX0.0.6 | TH | Artıq yükləmə relesi | %QX0.1.6 |  |
%IX0.0.7 |  |  | %QX0.1.7 |  |

(4) | Ardıcıl nəzarət simvolundan istifadə edərək çıxış məftil diaqramını yaradın və birləşdirin.

(Şəkil 2) Ardıcıl nəzarət simvolunun diaqramı