Dayandırma düyməsi basılarkən TD1 kontaktı öz normal qapalı vəziyyətinə qaytarmazdan əvvəl təyin olunmuş vaxt miqdarını gözləyir. Belə ki, bu əks tərəfə düymə dövrəsini müddətlik elə saxlayır ki, M2 enerji ilə təmin oluna bilməsin. TD1 vaxtı bitdikdə kontakt bağlanacaq və əgər əks tərəf düyməsi basılarsa, dövrə M2-nin enerji ilə təmin olunmasına imkan yaradacaq. Bu qayda ilə M2 (və TD 2)-nin enerjisinin kəsilməsindən sonrakı təyin edilmiş vaxt gecikməsinə kimi TD2 “İrəliyə” düyməsini enerji verilən M1-dən mühafizə edəcək.

Ehtiyatlı müşahidəçi qeyd etməlidir ki, TD1 və TD2-nin vaxt bloklama funksiyaları M1 və M2 kilidləmə kontaktlarının ehtiyatda saxlamasını təmin edir. Biz bloklamalar üçün nəzərdə tutulan M1 və M2 köməkçi kontaktlarından xilas ola bilərik. Onların müvafiq rele sarğıları elektrik ilə təmin olunduğu zaman onların dərhal açmasına görə baş verir. Bu zaman əgər digərinə enerji verilərsə, bir birləşdiricini bloklayar. Hər dəfə gecikmə relesi ikili məqsəd daşıyır: digər birləşdiricini mühərrik çalışan zaman enerjinin verilməsindən qorumaq və mühərrik söndükdən sonra təyin olunan vaxta qədər eyni mühərrikə enerji verilməsindən qorumaq. Yekun dövrənin əvvəlki nümunədən daha sadə olma üstünlüyü var:

(Şəkil 16) İrəli və əks tərəfə olan dövrə 2.

Təlim təhlükəsizliyi və ehtiyat tədbirləri

1. Təlimatçının təlimatlarına uyğun həyata keçirdin.
2. Təcrübə cihazına icazəsiz toxunmayın.
3. Dövrəni qoşmazdan əvvəl gərginlik təchizatını söndürün.
4. Neytral və torpaqlama kabelini qarışdırmayın.
5. Cihazın ümumisi digər cihaza qoşularsa, onları birlikdə birləşdirməyin.
6. Əgər yolunda getməyənhər hansı bir şey baş versə, zəhmət olmasa təcili olaraq təlimatçıya bildiriş edin.
7. Təlim tamamlandıqdan sonra kompüteri söndürün.