Burada: Re=ekvivalent müqavimət; Psc=qısa qapanma vatı; Isc=qısa qapanma amperi; Ze=ekvivalent müqavimət; Esc=qısa qapanma voltları; Xe=ekvivalent reaktivlik.

Təcrübə təhlükəsizliyi və ehtiyat tədbirləri

1. Təlimatçının təlimatlarına uyğun təcrübə edin.
2. Təcrübə cihazına icazəsiz toxunmayın.
3. Yanlış bir şey baş versə, təlimatçını dərhal xəbərdar edin.

Təcrübə mərhələləri

1. Transformatorun ekvivalent sxemi (qısa qapanma testi)

(1) | Tələb olunan cihazlar:
1 | Transformator;
2 | 0-30 Vatt DC vattmetr;
3 | 0-1 amp DC ampermetr;
4 | 0-15 volt DC voltmetr;
5 | 0-120 volt enerji mənbəyi DC.

(2) | Prosedur
1 | Test stendindəki transformator üçün maksimal yüklənmə cərəyanını hesablayın;

- Qeyd: Transformator nominalı 120VA @ 240Vp.

2 | Şəkildə göstərilən qaydada qoşun və ampermetr maksimal yüklənmə cərəyanını göstərənə qədər sıfırdan başlayaraq gərginliyi asta-asta tənzimləyin. Ölçü cihazının bütün oxumalarını cədvəldə qeyd edin.

VOLT | AMP | VATT